## "093-001" - "093-999"

エラーコード | 原因/処置
--- | ---
093-324 | 本機にエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。ふたたび同じメッセージが表示されたときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
093-335 093-336 093-337 093-338 | 本機にエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。ふたたび同じメッセージが表示されたときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
093-426 | トナーカートリッジ［Ｋ］（ブラック）にエラーが発生しました。 トナーカートリッジ［Ｋ］（ブラック）を一度抜いて、再度挿入してください。
093-427 | トナーカートリッジ［Ｙ］（イエロー）にエラーが発生しました。 トナーカートリッジ［Ｙ］（イエロー）を一度抜いて、再度挿入してください。
093-428 | トナーカートリッジ［Ｍ］（マゼンタ）にエラーが発生しました。 トナーカートリッジ［Ｍ］（マゼンタ） を一度抜いて、再度挿入してください。
093-429 | トナーカートリッジ［Ｃ］（シアン）にエラーが発生しました。 トナーカートリッジ［Ｃ］（シアン） を一度抜いて、再度挿入してください。