## Step3 宛先を指定する

宛先の指定方法には、ダイヤル入力、短縮宛先番号指定、宛先グループ番号指定の3つの方法があります。それぞれキーパッドまたはキーボード、ワンタッチボタン、宛先表から指定します。

| キーパッドまたはキーボード | ワンタッチボタン | 宛先表
--- | --- | --- | ---
ダイヤル入力 | ○ | X | X
短縮宛先番号指定（短縮ダイヤル） | 4桁（0001～2000）指定 | ワンタッチ（1 ～ 70）または（１～ 60）指定* | 一覧、［あ/か］～［ら/わ］、［英数字］タブから指定
| 3桁＋＊指定 （nnn0～nnn9） 2桁＋＊指定 （nn00～nn99） |  |
宛先グループ番号指定 | # ＋ 2桁 | X | ○

| ○：指定可　　X：指定不可

*: ワンタッチボタンは、次のどちらかの登録方法で割り当てることができます。
［タイプ1］
1～70は短縮宛先番号用（登録した短縮宛先番号の0001～0070に対応）で、M01～M02は、ジョブメモリー用（登録したジョブメモリーの1番と2番に対応）
［タイプ2］
1～60は短縮宛先番号用（登録した短縮宛先番号の0001～0060に対応）で、61～70、M01～M02は、ジョブメモリー用（登録したジョブメモリーの1～12番に対応）
工場出荷時は、［タイプ1］で登録されています。ワンタッチボタンへの登録内容の変更方法は、画面/ボタンの設定を参照してください。

上記の方法を使って、複数の宛先を指定（同報送信）できます。また、それぞれの方法を組み合わせて指定することもできます。

複数の送信が予約されているときに、同一の宛先がある場合、1回の通信で同一の宛先に複数の予約文書を送信できます。この機能を、一括送信といいます。なお、同報、中継同報、親展通信、指定時刻より前の時刻指定通信などの場合は、一括送信できません。リダイヤル、再送、時刻指定送信になった通信ジョブや、認証機能を使用しているときに、別々の部門から同一宛先に送信した場合は、一括送信の対象になりません。

注記

- ファクス送信時は宛先をご確認のうえ、送信してください。

参照

- 同報送信については、同報送信（複数の宛先に送信する）を参照してください。

- G3増設ポートキット2（オプション）を装着している場合で、回線を切り替えて使用するときは、回線選択を参照してください。

ここでは、キーパッドでダイヤル入力する場合を例に手順を説明します。

1. ［宛先追加］画面で、［番号入力］を押します。

2. 宛先を入力します。

3. 複数の宛先を指定する場合は、［次宛先］を押します。

   補足

   - 入力を間違えた場合は、［×］を押して、正しい宛先を指定します。

   - 設定によっては、［次宛先］を押したあとに、宛先を入力する画面が表示されることがあります。指定した宛先を、もう一度入力してください。

   - ワンタッチボタン、短縮ダイヤル、宛先表のそれぞれに登録してある番号とキーパッドまたはキーボードで入力した番号を組み合わせて、1つの宛先として指定できます。この機能をチェーンダイヤルといいます。番号の組み合わせが完了したら、［次宛先］を押します。

     チェーンダイヤルを利用するかどうかは、機械管理者モードで設定できます。詳しくは、 ファクス動作制御を参照してください。

   参照

   - 宛先表を使って指定する方法は、宛先表を使って宛先を指定するを参照してください。

   - 短縮ダイヤルを使って指定する方法は、短縮宛先番号で宛先を指定するを参照してください。

   - ワンタッチボタンを使って指定する方法は、 ワンタッチボタンで宛先を指定するを参照してください。

   - インターネットファクスについては、 インターネットファクスについてを参照してください。

   - IP ファクス（SIP）については、IPファクス(SIP)についてを参照してください。

4. ［確定］を押します。