# 親展ボックスの文書をプリントする

親展ボックス内の文書をプリントできます。

1. ［親展ボックスXXX-文書確認/操作］画面で、文書を選択します。

2. ［個別プリント］または［束ねプリント］を選択します。

   補足

   - 複数文書を選択した場合、［束ねプリント］は選択した文書を1文書として扱い、［個別プリント］は個別の文書として扱います。

   参照

   - 個別プリントについては個別プリント、束ねプリントについては束ねプリントを参照してください。

3. 任意の項目を選択します。

   プリントする部数を指定する場合は、数値を入力してください。

4. ［プリント実行］を押します。

   補足

   - 親展ボックスに保存されたプリント文書（プリンタードライバーで［ボックス保存］を指定して親展ボックスに保存された文書）をプリントする場合、プリンタードライバーで指定した機能は、ほとんどが無効になり、操作パネルやCentreWare Internet Servicesでの指定が有効になります。ただし、まとめて1枚、プリント位置調整、白紙節約は、プリンタードライバーの指定が有効になります。

### 個別プリント

個別プリントの設定ができます。

#### 用紙選択

プリントする用紙が選択できます。

#### 両面プリント

両面プリントの設定ができます。

#### ホチキス/パンチ/排出先

ホチキス、パンチ、および排出先のトレイの設定ができます。

補足

- お使いの機種またはオプションの装着状況によっては、この機能は利用できません。また、使える機能に応じて、異なる名称が表示されます。

参照

- ホチキスやパンチを設定した場合の例は、ジョブフローを設定/実行するを参照してください。

#### 選択文書確認

［個別プリント-選択文書の確認］画面が表示されます。表示された一覧から文書を選択すると、文書のイメージをプレビュー表示できます。

参照

- 詳しくは、親展ボックスの文書の内容を確認するを参照してください。

#### プリント部数

プリントする部数を設定します。

#### プリント実行

プリントします。

### 束ねプリント

束ねプリントの設定ができます。

束ねプリントを設定すると、複数の文書を選択した場合に、1つの文書としてプリントできます。文書は、選択した順番に結合されます。100文書まで束ねられます。

補足

- 両面を指定した場合、奇数ページの文書をプリントすると、最終ページの裏面が白紙ページになります。また、複数文書を選択してプリントすると、選択した各文書の最終ページの裏面が白紙ページになります。

- 複数の文書を束ねた結果、サイズの異なる原稿が混在すると、意図しない向きでプリントされることがあります。

- 束ねプリントは、割り込み中には実行できません。

- 親展ポーリング予約文書、ファクス親展受信文書、インターネットファクス親展受信文書などの、ファクス/インターネットファクス文書は、束ねプリントできません。選択文書中にファクス/インターネットファクス文書が含まれている場合、ファクス/インターネットファクス文書はプリントされず、スキャン/プリント文書だけがプリントされます。

#### 用紙選択

プリントする用紙が選択できます。

#### 両面プリント

両面プリントの設定ができます。

#### ホチキス/パンチ/排出先

ホチキス、パンチ、および排出先のトレイの設定ができます。

補足

- お使いの機種またはオプションの装着状況によっては、この機能は利用できません。また、使える機能に応じて、異なる名称が表示されます。

参照

- ホチキスやパンチを設定した場合の例は、ジョブフローを設定/実行するを参照してください。

#### 選択文書確認

［束ねプリント-選択文書の確認］画面が表示されます。表示された一覧から文書を選択すると、文書のイメージをプレビュー表示できます。

参照

- 詳しくは、親展ボックスの文書の内容を確認するを参照してください。

#### プリント部数

プリントする部数を設定します。

#### プリント実行

プリントします。

### ホチキス/パンチを設定した場合

ここでは、［ホチキス］を［左上1ヵ所］、［パンチ］を［左2穴］に設定した場合を例に、実際にホチキス/パンチされる位置を、プリント文書（プリンタードライバーで［ボックス保存］を指定して親展ボックスに保存された文書）とスキャン文書に分けて、示します。

#### 親展ボックスに蓄積されたプリント文書をプリントする場合

原稿 |  |
プリントしたときのホチキスの位置 |  |
プリントしたときのパンチ穴の位置 |  |

#### 親展ボックスに蓄積されたスキャン文書をプリントする場合

注記

- 原稿をスキャンする場合は、セットした原稿の向きと、［わく消し］または［両面原稿送り］にある［原稿セット向き指定］の設定を合わせてください。

原稿 |  |  |  |
原稿ガラスでのセット向き |  |  |  |
プリントしたときのホチキスの位置 |  |  |  |
プリントしたときのパンチ穴の位置 |  |  |  |