## ジョブフローの注意/制限

#### ジョブフローについて（ApeosPortシリーズのみ）

- ファクスまたはインターネットファクス文書を、SMB、FTP、またはメールで転送する場合、定形サイズ（A4、A3など）に変換して出力されます。

- 次の設定でジョブフローを行った場合は、干渉縞（モアレ）が発生する可能性があります。

  - 原稿の画質：［文字/写真］、［写真］

  - 読み取り解像度：［400dpi］、［600dpi］

  - インターネットファクス送信のインターネットファクスプロファイル：［TIFF-S］

- 干渉縞（モアレ）が発生する場合は、次の設定に変更してください。

  - 読み取り解像度：［200dpi］、［300dpi］

  - インターネットファクス送信のインターネットファクスプロファイル：［TIFF-F］、［TIFF-J］

#### 外部アクセス機能について（ApeosPortシリーズのみ）

- 外部サーバーに格納してあるファイルをプリントする場合には、次の条件や制限があります。

  - ［排出先］の指定はできますが、ホチキスやパンチなどの指定はできません。

  - ［まとめて1枚（Nアップ）］の機能は、PDFファイルをプリントする場合だけ使用できます。

  - 本機と外部サーバーとの通信には、HTTPまたはHTTPSが使用できます。

  - プリント可能なファイル形式は、［TIFF］、［PDF］、［XPS］、［DocuWorks］です。

  - 印刷データは、本機のハードディスクに一度スプールされたあとに、ジョブとしてプリントを開始します。したがって、ハードディスクへのスプール中は、ジョブとしては認識されません。

  - セキュリティープリントは使用できません。

  - ［仕様設定］＞［共通設定］＞［システム時計/タイマー設定］で［プリント起動］が［する］に設定されているときでも、プリントできます。

  - ジョブ確認の画面表示は、「外部アクセスプリント」になります。

  - 印刷データのスプール中は、データランプは点灯しません。

  補足

  - 「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。

#### ジョブフローの高圧縮対応について

スキャン機能の［出力ファイル形式］の［高圧縮(MRC)］を［する］に設定する場合は、次のように設定してください。

- カラーモード：［自動］、［フルカラー］、［グレースケール(256階調)］

- 読み取り解像度：［200dpi］、［300dpi］

- 読み取り倍率：［100%］

- 出力ファイル形式（サムネール指定なし）：［PDF］、［DocuWorks］、［XPS］

- 出力ファイル形式（サムネール指定あり）：［DocuWorks］、［XPS］

注記

- 上記以外の設定の場合には、高圧縮設定が解除されてジョブフローが実行されます。

  ただし、PDFでサムネール指定した場合には、サムネール指定の解除のみ実行されます。

補足

- 「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。

#### ジョブフローの宛先について

本機でジョブフローを作成するとき、宛先表に登録された短縮番号や宛先で指定した場合、ジョブフロー作成後に、宛先表の短縮番号や宛先を変更しても、ジョブフローに変更内容は反映されず、変更前の宛先に送られます。変更後の宛先に送りたい場合は、ジョブフローの宛先も変更してください。