## 宛先の新規登録（宛先表に登録する）

新たに宛先を入力して登録したり、画面で指定している宛先を利用して宛先を登録したりできます。

補足

- 機械管理者モードの設定や、すでに登録されている宛先数によっては、［宛先の新規登録］が表示されない場合があります。この場合は、設定状況や宛先登録数について機械管理者に確認してください。

1. ［保存先の指定］画面で、［宛先表］を押します。

2. ［宛先の新規登録］を押します。

3. 宛先の登録方法を選択します。

#### 新規入力

キーボードを使って新たに保存先を入力します。

#### 現在指定している保存先から登録

画面で指定している保存先を使って、保存先を登録します。

補足

- この項目を選択すると、保存先情報が表示されます。指定している保存先が無い場合は選択できません。

### ［新規入力］を選択した場合

4. 転送に使用するプロトコルを選択します。

   参照

   - 転送プロトコルの詳細については、転送プロトコル（転送プロトコルを選択する）を参照してください。

   - ネットワーク参照については、ネットワーク参照（ネットワークを参照して保存先PC を指定する）を参照してください。

5. 設定する項目を選択し、設定します。

   ##### ［FTP］を選択した場合

   次の項目が表示されます。

   - サーバー

   - 保存場所

   - ユーザー名

   - パスワード

   ##### ［SMB］を選択した場合

   次の項目が表示されます。

   - サーバー

   - 共有名

   - 保存場所

   - ユーザー名

   - パスワード

   ##### ［SMB（UNC 表記）］を選択した場合

   次の項目が表示されます。

   - 保存先

   - ユーザー名

   - パスワード

   補足

   - 設定項目の詳細については、転送先の指定（保存先PC を指定して転送する）を参照してください。

6. ［］を押します。

   補足

   - 前の画面に戻るときは、［］を押します。

### ［現在指定している保存先から登録］を選択した場合

4. 設定を変更する場合は、設定する項目を選択します。

   補足

   - 転送プロトコルは変更できません。

   参照

   - 設定項目の詳細については、転送先の指定（保存先PC を指定して転送する）を参照してください。

5. 表示されたキーボードを使って各項目を入力または変更し、［決定］を押します。

6. ［］を押します。

   補足

   - 前の画面に戻るときは、［］を押します。

7. ［宛先名］を選択して、表示されたキーボードを使って宛先名を入力し、［決定］を押します。

8. 索引文字を変更する場合は、［索引文字］を選択して、表示されたキーボードを使って入力し、［決定］を押します。

   宛先表で検索するときに使用するキーワードとして、ひらがな、英数のうちどれか1文字を索引文字として登録できます。

9. 登録番号を変更する場合は、［変更］を押して登録する番号を選択し、［OK］を押します。

10. ［］を押します。

    補足

    - 前の画面に戻るときは、［］を押します。

11. 設定する項目を選択し、設定します。

    次の項目が表示されます。

    - 宛先種別

    - 宛先名

    - 索引文字

    - 転送プロトコル

    - サーバー名/IP アドレス

    - 共有名(SMB のみ)

    - 保存場所

    - ユーザー名

    - パスワード

    - ポート番号

    補足

    - ［登録中止］を押すと、入力していた情報は破棄され、［サーバー宛先表］画面に戻ります。

    参照

    - 設定項目の詳細については、宛先表登録（短縮宛先登録）を参照してください。

12. すべての設定が終わったら、［登録完了］を押します。

    補足

    - 前の画面に戻るときは、［］を押します。