## スキャナー機能設定初期値

スキャナー機能の初期値を設定します。電源を入れたときや節電状態から復帰したとき、また［リセット］を押したときに、ここで設定されている初期値の状態に戻ります。よく使う機能や値を初期値に設定しておくと、操作のたびに設定する操作が省けます。

参照

- 設定項目の説明は、スキャンを参照してください。

### カラーモード

［カラーモード］の初期値を設定します。

### 原稿の画質

［原稿の画質］の初期値を設定します。

### 出力ファイル形式

［出力ファイル形式］の初期値を設定します。

### PDFのWeb表示用最適化

［出力ファイル形式］の［Web表示用に最適化する］の初期値を設定します。

### サムネール- メール送信

［スキャナー(メール送信)］の［出力ファイル形式］で［DocuWorks］または［XPS］を選択したときの、［サムネールあり］の初期値を設定します。

補足

- 「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。

### サムネール- PC保存

［スキャナー(PC保存)］の［出力ファイル形式］で［DocuWorks］または［XPS］を選択したときの、［サムネールあり］の初期値を設定します。

補足

- 「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。

### プレビュー

［プレビュー］をあらかじめ有効にしておくかどうかを設定します。

### 読み込み濃度

［読み込み濃度/シャープネス］の［読み込み濃度］の初期値を設定します。

### コントラスト

［地色除去/コントラスト］の［コントラスト］の初期値を設定します。コントラストの設定は、［カラーモード］が［フルカラー］または［グレースケール(256階調)］のときに有効です。

### シャープネス

［読み込み濃度/シャープネス］の［シャープネス］の初期値を設定します。

### 地色除去

［地色除去/コントラスト］の［地色除去］の初期値を設定します。

原稿の背景にある色を除去してコピーするときに設定します。

### 裏写り防止

［裏写り防止］の初期値を設定します。

### 色空間

［色空間］の初期値を設定します。

注記

- 初期値を［デバイス色空間］に設定して、［色空間機能の表示］を［しない］に設定した場合、［カラーモード］の［自動］、および［出力ファイル形式］の［高圧縮(MRC)］と［少数色で圧縮する］は選択できなくなります。

参照

- 色空間機能の表示について詳しくは、色空間機能の表示を参照してください。

### 原稿セット向き指定

［原稿セット向き指定］の初期値を設定します。

### 読み取り解像度

［読み取り解像度］の初期値を設定します。

［200dpi］、［300dpi］、［400dpi］、［600dpi］から選択できます。

### ミックスサイズ原稿送り

［ミックスサイズ原稿送り］の初期値を設定します。

### わく消し

［わく消し］の初期値を設定します。［標準］または［消し量調整］から選択できます。

### 上下わく消し量

［わく消し］にある、［上下消し］の初期値を設定します。

0～50mmの範囲で1mm単位で指定します。

### 左右わく消し量

［わく消し］にある、［左右消し］の初期値を設定します。

0～50mmの範囲で1mm単位で指定します。

### 中消し量

［わく消し］にある、［中消し］の初期値を設定します。

0～50mmの範囲で1mm単位で指定します。

### 画質/ファイルサイズ

［画質/ファイルサイズ］の初期値を設定します。

［標準画質/小さく］、［高画質(+1)/やや小さく］、［高画質(+2)/ふつう］、［高画質(+3)/やや大きく］、または［最高画質/大きく］を設定します。

### メールの件名

メールの件名の初期値を設定します。件名は、全角64文字（半角128文字）まで入力できます。

### URL送信の件名

認証ユーザーにスキャン文書の格納先（URL）をメールで通知するときのメールの件名を設定します。件名は、全角64文字（半角128文字）まで入力でき、初期値として設定されます。

参照

- スキャナー（URL送信）の機能については、Step2 機能を選択するを参照してください。

### メールの暗号化

スキャナー（メール送信）機能の［暗号化］の初期値を設定します。

補足

- 外部認証時（ApeosWare Management Suiteを使用する場合を除く）、外部サーバー用のルート証明書を設定しているときに利用できます。

### 文字認識（OCR）

［出力ファイル形式］の［文字認識(OCR)］の初期値を設定します。

補足

- この機能は、お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。

  詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

### 文字認識する言語

文字認識する言語の初期値を設定します。

補足

- 英語とそのほかの言語が混在する原稿に対して、両方の言語の文字列を認識するには、［文字認識する言語］を英語ではないほうの対象言語に設定し、文書を読み取るときに［読み取り解像度］で［300dpi］を指定してください。ただし、英語は［文字認識する言語］を［英語］に設定した場合に比べて認識率が低くなる可能性があります。

- この機能は、お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。

  詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

### 文字認識時の文字部分圧縮

文字認識を行った場合に、文字部分のデータを圧縮するかしないかの初期値を設定します。

補足

- この機能は、お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。

  詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

### Microsoft® Office形式設定

スキャン文書をMicrosoft Office 形式で保存するときの設定の初期値を設定します。

補足

- この機能を利用するには、オプションが必要です。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

#### ページ向き

原稿を読み込んだときに、文字が正立するように処理するかどうかを設定します。［原稿セット向き指定に従う］、［文字認識による自動正立］から選択します。

#### 画像部分の形式

文書に含まれる画像をどのように処理するか設定します。［オートシェイプ］、［図オブジェクト］から選択します。

#### 認識言語用フォント

文字認識用の言語（日本語、韓国語、繁体中国語、簡体中国語、英語）ごとに、文書を保存するときに使用するフォントの初期値を選択します。