## Z 折りの位置調整

Z 折りの位置を調整します。

1. ［Z 折り- A3］、［Z 折り- B4］、［Z 折り- 11x17"］または［Z 折り- 八開］を選択して、［確認/変更］を押します。

2. ［確認プリント］を押します。

3. 用紙をセットしたトレイを選択し、［スタート］を押します。

   出力サンプルがプリントされます。

4. ［閉じる］を押します。

5. プリントされた出力サンプルを確認して、折り位置移動量A、B を計測します。

6. ［確認プリント出力用紙のA値/B値］に手順5 で計測した値を、［仕上げたい出力用紙のA値/B値］に、仕上げたい（調整後にほしい）値を入力します。

   注記

   - 用紙の端が折り位置より外に出ないようにB 値を設定してください。用紙の端が折り位置より外に出ると、紙づまりの原因になることがあります。

7. 再度［確認プリント］を押します。

8. 用紙をセットしたトレイを選択し、［スタート］を押します。出力サンプルがプリントされます。

9. ［閉じる］を押します。

10. 出力サンプルの結果を確認します。

11. 必要があれば、再度、調整します。（手順5 ～ 10）

12. ［決　定］を押します。

13. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

14. ［×］を押します。