## 平とじ用ホチキス針を交換する（フィニッシャーC3 、中とじフィニッシャーC3装着時）

オプションのフィニッシャーC3、または中とじフィニッシャーC3を装着している場合、ホチキス針の残量によって、次のようなメッセージがディスプレイに表示されます。メッセージに従って、処置してください。

メッセージ | 処置
--- | ---
ホチキスの針がもうすぐなくなります。ホチキスカートリッジ［R1］を確認し、予備の針を用意してください。 | ホチキス針の予備を用意してください。 補足 ホチキス針の交換はできません。
ホチキスカートリッジ［R1］を確認し、ホチキスの針を補給するか、カートリッジをセットしなおしてください。 | ホチキス針を交換してください。

注記

- 弊社が推奨していないホチキス針を使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するホチキス針をご使用ください。

- 本機が節電状態になっている場合は、ホチキスカートリッジを交換する前に、電源/節電ボタンを押して節電状態を解除し、ホーム画面の［機械確認(メーター確認)］を押してください。

- ホチキスカートリッジを交換するときは、タッチパネルディスプレイが点灯している場合もホーム画面の［機械確認(メーター確認)］を押して正確なホチキスカートリッジの状態を確認してから、交換してください。

補足

- 交換がうまくいっていない場合、ディスプレイに交換を促すメッセージが表示されたままになります。その場合は、もう一度手順に従ってカートリッジをセットし直してください。

- フィニッシャーC3、および中とじフィニッシャーC3には、50枚ホチキスカートリッジ（50枚ホチキス針付き）が標準装着されています。オプションのフィニッシャーC3ステープルユニット65枚（65枚ホチキスカートリッジ）を使用する場合は、50枚ホチキスカートリッジを取り外してから装着してください。取り外したカートリッジは大切に保管してください。

- フィニッシャーC3ステープルユニット65枚（オプション）に50枚ホチキス針を装着することはできません。65枚ステープル専用のホチキス針を使用してください。

- ホチキス針を注文するときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店に連絡してください。

1. 機械が停止していることを確認し、フィニッシャーの正面カバーを開けます。

2. ホチキスカートリッジホルダーのレバー［R1］を持って、ホチキスカートリッジホルダーを右端（手前）へ引き寄せます。

3. オレンジ色のレバーを持って、ホチキスカートリッジを取り出します。

   補足

   - ホチキスカートリッジはしっかりセットされています。取り出すときは、強めにホチキスカートリッジを引いてください。

   - 65 枚用ホチキスカートリッジを装着している場合は、オレンジ色のレバーを下方向に倒して、ホチキスカートリッジを引き出してください。

4. 空になった針ケースの左右をつまみ（①）、カートリッジから取り出します（②）。

   注記

   - 針ケースにホチキス針が残っている場合は、針ケースを取り出すことはできません。無理に針ケースを取り出そうとすると故障の原因になります。

5. ホチキスカートリッジに新しい針ケースを挿入し（①）、後方を押してセットします（②）。

6. ホチキスカートリッジのオレンジ色のレバーを持って、元の位置に戻し、カチッと音がするまで押し込みます。

7. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。