# ユーザー認証の操作

本機には、利用できるサービスを制限するための、認証機能があります。

制限されたサービスを利用するための認証方法について説明します。

## 登録ユーザーの認証

登録ユーザーを認証するには、本機の操作パネルを操作して認証する方法と、ICカードをICカードリーダーにタッチして認証する方法があります。

操作パネルで認証する場合は、User IDの入力が必要です。

また、［認証/セキュリティ設定］の［認証の設定］の［パスワードの運用］で、［パスワード使用-パネル入力時］を［する］に設定されている場合は、パスワードの入力も必要になります。

補足

- この機能を利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

参照

- パスワードの運用については、パスワードの運用を参照してください。

- タッチパネルディスプレイからのユーザー登録については、ユーザー登録/集計確認を参照してください。

### 操作パネルからのユーザー認証/ 解除

#### ユーザー認証

1. タッチパネルディスプレイの認証情報の表示エリアを押します。

2. User ID を入力し、［確定］を押します。

   パスワードを入力する場合は、［次へ］を押し、パスワードを入力し、［確定］を押します。

   注記

   - 割り込みとユーザー認証は、連動しません。割り込みを解除する前に必ずユーザー認証を終了してください。

   補足

   - 利用が制限されているサービスを選択した場合に、［認証］画面が表示されることがあります。UserIDやパスワードを入力すると利用できます

#### 認証解除

ユーザー認証を終了するには、タッチパネルディスプレイの認証情報の表示エリアを押します。

### IC カード利用時の認証/ 解除

#### ユーザー認証

IC カードリーダーにIC カードを確実にタッチしてください。

注記

- 本機の設定によっては、パスワードの入力が必要な場合があります。パスワードの入力を間違えた場合は、いったん認証状態を解除してから、再度IC カードをIC カードリーダーにタッチしてください。

#### 認証解除

ICカード利用時、ユーザー認証を終了する方法は、［非接触型ICカード設定］に従います。

参照

- 詳しくは、非接触型ICカード設定を参照してください。