## 自動両面原稿送り装置 C2-PC

1. 原稿送り装置の上面カバー手前の取っ手を引き上げて、上面カバーを止まるところまで開けます。

   補足

   - カバーを十分に開くと、固定される位置があります。カバーは、ゆっくり開けてください。

2. 左側カバーを止まるところまで開きます。

3. 原稿が引き込み部にはさまっていない場合は、そのまま原稿を取り除きます。

4. メッセージ上で左側カバー内に原稿が詰まっていると指示がある場合は、左側カバーから詰まっている原稿を取り除きます。

5. 原稿送り装置の上面カバーを「カチッ」と音がするまで閉じ、カバーの手前や奥に浮きが無いことを確認します。

6. 左側カバーを「カチッ」と音がするまで閉じます。

7. 原稿が見つからない場合は、原稿送り装置を静かに持ち上げて、原稿の裏面読み取り部を開け、原稿があれば取り出します。

8. 原稿の裏面読み取り部を閉じてから、原稿送り装置を静かに閉じます。

9. 手順7で、原稿が見つからない場合は、原稿送りトレイを持ち上げて、原稿を取り除きます。

10. 原稿送りトレイを静かに戻します。

11. 原稿に、破れ、しわ、折れがないことを確認し、ディスプレイに表示されているメッセージに従って、原稿をもう一度セットします。

    補足

    - 原稿に破れ、しわ、折れがあると、原稿づまりや原稿破損の原因になります。このような場合は原稿を原稿ガラスに直接セットしてください。