## Step4 コピーを開始する

コピーを開始する手順について説明します。

1. ［スタート］を押します。

   注記

   - 原稿送り装置にセットした場合は、原稿搬送中に原稿を押さえないでください。

   - 複製制限コードが検出された原稿は、コピーできません。詳しくは、ペーパーセキュリティー（原稿のセキュリティー管理をする）を参照してください。

   - コピー中に次のジョブの設定ができます。

   ##### 次の原稿があるとき

   複数枚の原稿や複数の束の原稿を1つにまとめるときは、原稿の読み取り中にタッチパネルディスプレイに表示される画面の［次の原稿あり］を押します。複数の原稿をまとめてコピーできます。

2. 原稿の読み取り中に、［次の原稿あり］を押します。

   補足

   - 原稿送り装置を使っているときは、最初にセットした原稿をすべて読み取ってから、次の原稿をセットします。

   - ［次の原稿あり］が表示されているときに一定時間操作しないと、次の原稿がないと自動的に判断し、コピーが始まります。

   - ［ストップ］を押したときに表示される［部数変更］を押すと、部数を変更できます。

3. 次の原稿をセットします。

4. ［スタート］を押します。

   さらに原稿が続くときは、手順3と4を繰り返します。

5. すべての原稿を読み取ったら、［次の原稿なし］を押します。