# 出力イメージの自動位置調整（自動アライメント調整）

出力イメージの位置を用紙トレイごとに自動で調整する方法（自動アライメント調整）について説明します。

用紙の伸縮、断裁精度、用紙の保管状態などによって、出力イメージの位置がずれたときなどに調整してください。

注記

- この機能は、親展ボックスに空きがある場合にのみ使用できます。親展ボックスに空きがあることを確認してください。

補足

- アライメント調整で出力する用紙もプリントページ数にカウントされます。詳しくは、メーター確認を参照してください。

- 原稿ガラスでは、背景用シートを用い、調整用チャートを４回に分けて読み込むため、高精度な調整が可能です。原稿送り装置では、調整用チャートを自動的に読み込みますが、原稿送り装置の機構や状態により、読み取り誤差が発生する場合があります。

- 背景用シートは、メディア（ソフトウェア/製品マニュアル）内の[Alignment Background Sheet]フォルダーに格納されている「SIQA_sheet1_11x17.pdf」または「SIQA_sheet1_A3.pdf」を両面出力したものを使用してください。

- カード認証機器を使用している場合、調整用チャートの出力や読み込み時に、カード認証が必要となる場合があります。

## アライメント調整用チャートのプリント

出力イメージの位置の調整用チャートをプリントします。

1. 出力イメージの位置を調整したいトレイに、調整したい用紙をセットします。

   補足

   - よこ182mm×たて182mm以上のサイズの用紙をセットしてください。

   - 色紙や下地色の強い用紙を使用すると、正しく調整できないことがあります。

2. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

3. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［保守］を押します。

4. ［アライメント調整］を選択します。

5. ［自動アライメント調整］を選択します。

6. ［調整用チャート出力］を選択します。

7. 手順１で用紙をセットしたトレイを、［用紙選択］で選択します。

   カバレッジ1、カバレッジ2、および調整用チャートのプリント枚数を指定して、［プリント開始］を押します。

   アライメント調整用チャートがプリントされます。

   補足

   - ばらつきの平均値を算出するため、調整用チャートは3枚以上プリントおよびスキャンすることをお勧めします。

   - 複数の用紙トレイのアライメント調整を一度に行うには、ひとつの用紙トレイの調整用チャートをプリントしたあと、別の用紙トレイを選択し、調整用チャートを再度プリントしてください。すべての調整用チャートを読み込むことで、各用紙トレイの調整値を続けて保存することができます。

   - 調整用チャートには、「どの用紙トレイから」「何枚め」にプリントされたかの情報がコード化されており、スキャン時にその情報が読み取られます。

8. 調整用チャートを読み込みます。

   補足

   - - 原稿送り装置で読み込む場合は、原稿送り装置による調整用チャートの読み込みを参照してください。

     - 原稿ガラスで読み込む場合は、原稿ガラスによる調整用チャートの読み込みを参照してください。

     - 原稿送り装置での読み込みが異常終了した場合でも、原稿ガラスの読み込みは正常終了する場合があります。