## "071-001" - "076-999"

エラーコード | 原因/処置
--- | ---
071-210 | 用紙トレイ1が故障しました。 用紙トレイ1の用紙セット状態を確認し、本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。なお、用紙トレイ1以外の用紙トレイは使用できます。
071-212 | 用紙トレイ1が故障しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。なお、用紙トレイ1 以外の用紙トレイは使用できます。
071-452 | 用紙トレイ1が開いています。 用紙トレイ1を閉じてください。
071-461 | 用紙トレイ1が正しく動作していません。 用紙トレイ1が確実に取り付けられていることを確認してください。
072-210 | 用紙トレイ2が故障しました。 用紙トレイ2の用紙セット状態を確認し、本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。なお、用紙トレイ2以外の用紙トレイは使用できます。
072-212 | 用紙トレイ2が故障しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。なお、用紙トレイ2以外の用紙トレイは使用できます。
072-452 | 用紙トレイ2が開いています。 用紙トレイ2を閉じてください。
072-461 | 用紙トレイ2が正しく動作していません。 用紙トレイ2が確実に取り付けられていることを確認してください。
073-210 | 用紙トレイ3が故障しました。 用紙トレイ3の用紙セット状態を確認し、本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。なお、用紙トレイ3以外の用紙トレイは使用できます。
073-212 | 用紙トレイ3が故障しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。なお、用紙トレイ3以外の用紙トレイは使用できます。
073-452 | 用紙トレイ3が開いています。 用紙トレイ3を閉じてください。
073-461 | 用紙トレイ3が正しく動作していません。 用紙トレイ3が確実に取り付けられていることを確認してください。
074-210 | 用紙トレイ4が故障しました。 用紙トレイ4の用紙セット状態を確認し、本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。なお、用紙トレイ4以外の用紙トレイは使用できます。
074-212 | 用紙トレイ4が故障しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。なお、用紙トレイ4以外の用紙トレイは使用できます。
074-452 | 用紙トレイ4が開いています。 用紙トレイ4を閉じてください。
074-461 | 用紙トレイ4が正しく動作していません。 用紙トレイ4が確実に取り付けられていることを確認してください。
075-212 | 用紙トレイ5（手差し）が故障しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。なお、用紙トレイ5以外の用紙トレイは使用できます。