## 二つ折りの位置調整

二つ折りの位置を調整します。

1. ［二つ折り］を選択して、［確認/変更］を押します。

2. ［1束の枚数］を指定して、［確認プリント］を押します。

3. 用紙をセットしたトレイを選択して、［スタート］を押します。

4. ［閉じる］を押します。

5. プリントされた出力サンプルを確認して、ずれ量を計測します。

   ずれていないとき | 印字されているページのほうが大きいとき | 印字されていないページのほうが大きいとき
   調整は不要です。 | ［左が長い］を選択し、ずれ量を入力します。 | ［右が長い］を選択し、ずれ量を入力します。

6. ［左が長い］または［右が長い］を選択し、［確認プリント出力用紙のA値］に、手順5 で計測した値を入力します。

7. 再度［確認プリント］を押します。

8. 用紙をセットしたトレイを選択し、［スタート］を押します。出力サンプルがプリントされます。

9. ［閉じる］を押します。

10. 出力サンプルの結果を確認します。

11. 必要あれば、再度、調整します。（手順5 ～ 10）

12. ［決　定］を押します。

13. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

14. ［×］を押します。