## 親展受信について

親展受信を使用して受信した文書は、親展ボックスに蓄積されます。親展受信するとデータランプが点灯し、親展受信レポートが出力されます。親展受信レポートには、親展ボックスNo.、親展ボックス名称が記載されています。

なお、Fコード方式を使用して親展受信する場合は、相手先に次の情報を伝えてください。

Fコード（サブアドレス）：0（Fコード通信を表します）＋蓄積する親展ボックスNo.

パスワード（必要に応じて）：蓄積する親展ボックスのパスワード

補足

- IPファクス（SIP）では、FAX信号方式とFコード方式が利用できます。

- IPファクス（SIP）でVoIPゲートウェイを経由して通信する場合は、FAX信号方式での親展通信を利用できません。Fコード方式の親展通信のみ利用できます。

- DTMF方式で親展受信できますが、受け付けられる信号は、数字および＊、#だけです。

参照

- レポートのプリント設定によっては、親展受信しても、親展受信レポートがプリントされないことがあります。詳しくは、親展受信レポートを参照してください。

- 親展受信文書のプリント方法は、親展ボックスの文書をプリントする を参照してください。