## EPプロキシサーバー設定

インターネットを使用してEPシステムを利用する場合の、EP通信用のプロキシサーバーについて設定します。

注記

- インターネットを使用するEPシステムの場合に、設定を変更してください。

参照

- 詳しくは、EPシステムについてを参照してください。

### プロキシサーバー指定方法

プロキシサーバーの指定について設定します。［すべてのプロトコルに同じ設定］、［プロトコルごとに設定］から選択します。［プロトコルごとに設定］を選択すると、HTTPSプロキシサーバーおよびHTTPプロキシサーバーをそれぞれ設定できます。

［すべてのプロトコルに同じ設定］を選択すると、HTTPSプロキシサーバーの設定がHTTPプロキシサーバーに反映されます。

### HTTPSプロキシサーバー-サーバー名

HTTPSプロキシサーバーのサーバー名またはIPアドレスを、255文字以内で入力します。IPv4アドレス、IPv6アドレスおよびFQDN形式で指定できます。

### HTTPSプロキシサーバー-ポート番号

HTTPSプロキシサーバーのポート番号を、1～65535の範囲で指定します。

初期値は、8080です。

注記

- ほかのポートのポート番号と同じ番号を使用しないでください。

### HTTPSプロキシサーバー-認証

HTTPSプロキシサーバーに接続するときに認証が必要な場合は、［有効］に設定します。

### HTTPSプロキシサーバー-ログイン名

HTTPSプロキシサーバーのログイン名を、31文字以内で入力します。

### HTTPSプロキシサーバー-パスワード

HTTPSプロキシサーバーのパスワードを、31文字以内で入力します。

### HTTPプロキシサーバー-サーバー名

HTTPプロキシサーバーのサーバー名またはIPアドレスを、255文字以内で入力します。IPv4アドレス、IPv6アドレスおよびFQDN形式で指定できます。

### HTTPプロキシサーバー-ポート番号

HTTPプロキシサーバーのポート番号を、1～65535の範囲で指定します。

初期値は、8080です。

注記

- ほかのポートのポート番号と同じ番号を使用しないでください。

### HTTPプロキシサーバー-認証

HTTPプロキシサーバーに接続するときに認証が必要な場合は、［有効］に設定します。

### HTTPプロキシサーバー-ログイン名

HTTPプロキシサーバーのログイン名を、31文字以内で入力します。

### HTTPプロキシサーバー-パスワード

HTTPプロキシサーバーのパスワードを、31文字以内で入力します。