## 本体メールアドレス/ホスト名

本機のメールアドレス、ホスト名、ドメイン名を設定します。

### メールアドレス

本機のメールアドレスを設定します。128文字以内で入力します。

#### SMTP 受信の場合

アカウント（＠マークの左側）は、任意の名称を設定できます。アドレス部（＠マークの右側）には、ホスト名とドメイン名を組み合わせたものを設定します。エイリアスは設定できません。

たとえば、

- アカウント名：mymail

- ホスト名：myhost

- ドメイン名：example.com

の場合、メールアドレスは、mymail@myhost.example.comとなります。

#### POP3 受信の場合

アカウント（＠マークの左側）にはPOPユーザー名を、アドレス部（＠マークの右側）には受信用POP3メールサーバー名を設定します。mymail@example.comのようなエイリアスも設定できます。

たとえば、

- アカウント名：mymail

の場合、メールアドレスは、mymail@myhost.example.comとなります。

### 名前

本機の名前を半角32文字以内で入力します。

### ホスト名

ホスト名を半角32文字（全角16文字）以内で入力します。

注記

- SMBで通信する場合、先頭から半角15文字までをホスト名として使用します。本機を正しく識別するためには、ホスト名を半角15文字（全角7文字）以内で設定してください。

### ドメイン名

ドメイン名を半角64文字以内で入力します。