## 通信モード（通信モードを選択する）

送信先の機能に応じて通信モードを選択します。

G3はITU-Tで定められたファクス通信の規格です。

参照

- 短縮ダイヤル、ワンタッチボタン、宛先グループ番号、宛先表などを使って、短縮宛先番号に登録されている宛先を指定する場合は、 それぞれの宛先に設定されている通信モードが設定され、変更はできません。詳しくは、宛先表登録（短縮宛先登録）を参照してください。

- ［通信モード］の初期値は、機械管理者モードで変更できます。詳しくは、通信モードを参照してください。

#### G3自動

送信先がG3のときに選択します。通常はこの通信モードを選択します。

送信先の受信能力に応じて、G3 Unique ECM → G3 Unique → ITU-T G3 ECM →ITU-T G3 の優先順位で自動的に切り替わります。

#### 国際通信

国際通信のように、雑音が多い、声が小さいなど、電話回線の状態が良くない地域の場合に選択します。

日本国内において、電話回線の状態が良くない地域に送る場合にも選択します。

#### G4自動

インターネットファクスの場合、この設定はファクスゲートウェイから送信先ファクスの間の設定になります。

### 国際通信について

国際通信をする場合には、電話会社などの交換機を経由して、海外とのファクス通信ができます。

補足

- 国際電話回線は、もともと音声を送るための回線です。音声の通信ではあまり影響のない問題が、ファクス通信にとっては障害になり、回線のノイズで画質が乱れる、通信ができない、回線が中断するなどのトラブルが発生することがあります。このような場合でも、回線が接続されていると通信料金が課金されます。回線トラブル、および通信料金については、電話会社またはご使用になるNCC（新規第1種電気通信事業者）にお問い合わせください。

- ［国際通信］を選択すると、より確実に送るために伝送速度が4800bps以下になり、通信時間が長くかかることがあります。

電話会社またはご使用になるNCC（新規第1種電気通信事業者）の種類と局番

● NTTコミュニケーションズ | 0033
● KDDI | 001 0051（KDDI のオペレーターを通すとき）
●ソフトバンクテレコム | 0061
●フュージョン・コミュニケーションズ | 0038
●ぷらら | 009191
●ベライゾン ビジネス | 0071
● UCOM | 0060

ここでは、宛先に直接ダイヤルできる地域の場合を説明します。

1. 電話会社識別番号「010」、国番号、地域番号、宛先のファクス番号を次のように入力します。

   注記

   - 地域によっては、電話会社識別番号を入力したあと、ポーズを入力する必要があります。

   補足

   - マイラインのサービスを登録している場合は、電話会社識別番号を入力する必要はありません。

   - 電話会社識別番号については、各電話会社にお問い合わせください。

2. ［通信モード］を押します。

3. ［国際通信］を押します。