# USBメモリーの挿入

1. USBメモリー差込口に、USBメモリーを差し込みます。

2. 次のいずれかの状態になります。

   - ［USBメモリー検出］画面が表示される

   - ［スキャナー(USBメモリー保存)］画面が表示される

   - ［文書プリント］画面が表示される

   - ［デジカメプリント］画面が表示される

   - 画面表示は変わらない

   補足

   - 上記のうちのどの状態になるかは、設定によって異なります。詳しくは、機械管理者にお問い合わせください。

   - 節電中は、USBメモリー差込口にUSBメモリーを差し込んでも、タッチパネルディスプレイは点灯しません。節電状態を解除してから、USBメモリーを差し込みなおすか、ホーム画面で［スキャナー(USBメモリー保存)］を押してください。節電状態を解除するその他の方法については、節電状態から復帰するを参照してください。

   - 暗号化されたデータが保存されたUSBメモリーや、本機が対応していないフォーマットのUSBメモリーを差し込んだときでも、上記のいずれかの状態になります。その場合、操作の途中で警告メッセージが表示され、操作は中断されます。

   - 市販のメモリーカードリーダーを、本機のUSBメモリー差込口に差し込んだ場合も、上記のいずれかの状態になります。メモリーカードリーダーにメディアが挿入されていない状態でも、同じ動作となります。

   - 市販のメモリーカードリーダーをお使いで、本機のUSBメモリー差込口に常時差し込んである場合、そのメモリーカードリーダーにメディアを挿入しても、画面は切り替わりません。

   - 差し込んだUSBメモリーやメモリーカードリーダーを、差込口から取り外しても、タッチパネルディスプレイの画面表示は変わりません。続けて別の操作を行う場合は、ホームボタンを押すなどして、表示を変更してください。

### ［USB メモリー検出］画面が表示された場合

1. ［文書プリント］または［デジカメプリント］を押します。

2. ファイルを選択し、［OK］を押します。

3. ［文書プリント］画面または［デジカメプリント］画面が表示されます。

### ［スキャナー(USBメモリー保存)］画面が表示された場合

1. ホームボタンを押して、ホーム画面を表示させます。

2. ホーム画面で［文書プリント］または［デジカメプリント］を押します。

   補足

   - 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

3. ファイルを選択し、［OK］を押します。

4. ［文書プリント］画面または［デジカメプリント］画面が表示されます。

### ［文書プリント］画面が表示された場合

［文書プリント］画面で機能を選択します。

### ［デジカメプリント］画面が表示された場合

［デジカメプリント］画面で機能を選択します。

### 画面表示が変わらなかった場合

1. ホーム画面以外の画面が表示されたままになっている場合は、ホームボタンを押して、ホーム画面を表示させます。

2. ホーム画面で［文書プリント］または［デジカメプリント］を押します。

   補足

   - 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

3. ファイルを選択し、［OK］を押します。

4. ［文書プリント］画面または［デジカメプリント］画面が表示されます。

   注記

   - USBメモリー内のデータは、次のような理由により消失、破損するおそれがありますので、必ず内部のデータをバックアップしてからご使用ください。

     - マニュアルに記載された方法以外でUSB メモリーの抜き差しをしたとき

     - 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき

     - 故障、修理などのとき

     - 天災による被害を受けたとき

   - お客様のデータ消失による直接、間接の損害につき、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

   補足

   - 保存先を指定しない場合、スキャンデータはルートディレクトリー直下に保存されます。