## ファクスを送信する

ここでは、Windows 7 のワードパッドを例に、ダイレクトファクスの送信手順について説明します。

ダイレクトファクス送信の手順は、お使いのアプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリケーションソフトウェアのマニュアルを参照してください。

補足

- ファクス宛先表ツールを利用する場合は、Ver.6.0.0 以降をご利用ください。

  IPファクス（SIP）の宛先に対応しています。

参照

- ダイレクトファクス機能については、ファクスドライバー画面の［ヘルプ］をクリックして表示されるヘルプを参照してください。

1. アプリケーションソフトウェアの［ファイル］メニューから、［印刷］を選択します。

2. 使用するファクス用プリンターを選択します。

3. ［詳細設定］をクリックします。

4. ［ファクス送信］タブで、宛先を指定します。

   参照

   - 宛先の指定方法については、宛先を指定するを参照してください。

   補足

   - G3増設ポートキット2（オプション）を装着し、本機の仕様設定の［内線設定］で内線に使用する回線を選択している場合は、［通信設定］をクリックして表示される画面で、［外線 / 内線］のドロップダウンリストから［外線］または［内線］を選択すると、外線または内線の専用ポートが割り当てられます。

     詳しくは、ファクスドライバーのヘルプを参照してください。

   - ファクスドライバーのプロパティ画面の［初期設定］タブで、［ファクス宛先の再入力］を［する］に設定した場合には、［ファクス送信］タブでファクス番号を入力して［一覧に追加］をクリックしたあとに、［ファクス宛先の再入力］ダイアログボックスが表示されます。この場合、送信先に指定した宛先をもう一度入力してください。

   - 問題が発生するとエラーメッセージが表示されますので、メッセージに従って対処してください。

5. 必要に応じて、各項目を設定します。

6. ［OK］をクリックします。

7. ［印刷］ダイアログボックスで、［印刷］をクリックします。

8. ［ファクス送信の設定/ 確認］ダイアログボックスで内容を確認し、［送信開始］をクリックします。