# 用紙について

本機で使用できる用紙について説明します。

適切でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。本機の性能を効果的に活用するために、弊社推奨の用紙をご利用いただくことをお勧めします。

なお、推奨の用紙以外を使用するときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にお問い合わせください。

警告

電気を通しやすい紙（折り紙/ カーボン紙/ 導電性コーティングを施された紙など）を使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれがあります。

注記

- 水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくは弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にお問い合わせください。

## 使用できる用紙の質量と枚数

用紙トレイ | 規格（メートル坪量連量） | セット 可能枚数* | 用紙の種類
--- | --- | --- | ---
用紙トレイ 1～4 | 52～300g/m2 連量：45～258kg | 560枚 | 普通紙（64 ～ 82g/m2）、 上質紙（83～ 105g/m2）、 再生紙（64 ～ 105g/m2）、 うら紙（64 ～ 82g/m2）、 OHPフィルム うす紙（52～ 63g/m2）、 厚紙1（106 ～ 176g/m2）、 厚紙1（ウラ）（106 ～ 176g/m2）、 厚紙2（177 ～ 220g/m2）、 厚紙2（ウラ）（177 ～ 220g/m2）、 厚紙3（221 ～ 300g/m2）、 厚紙3（ウラ）（221 ～ 300g/m2）、 ラベル紙（106 ～ 176g/m2）、 はがき（106 ～ 220g/m2）、 ユーザー定義用紙1 ～ 5（64 ～ 105g/m2） 補足 タンデムトレイモジュールの用紙トレイ３と４では、はがきは使用できません。
タンデム トレイ モジュール 用紙トレイ3 | 980枚
タンデム トレイ モジュール 用紙トレイ4 | 1,280枚
用紙トレイ5 （手差し） | 52 ～ 300g/m2 連量：45～258kg | 10mm まで100枚 | 普通紙（64～ 82g/m2）、 上質紙（83～ 105g/m2）、 再生紙（64～ 105g/m2）、 うら紙（64 ～ 82g/m2）、 OHPフィルム うす紙（52～ 63g/m2）、 厚紙1（106 ～ 176g/m2）、 厚紙1（ウラ)(106 ～ 176g/m2）、 厚紙2（177 ～ 220g/m2）、 厚紙2（ウラ)(177 ～ 220g/m2）、 厚紙3（221 ～ 300g/m2）、 厚紙3（ウラ)(221 ～ 300g/m2）、 コート紙1（106 ～ 176g/m2）、 コート紙 1（ウラ)(106 ～ 176g/m2）、 コート紙2（177 ～ 220g/m2）、 コート紙2（ウラ)(177 ～ 220g/m2）、 コート紙3（221 ～ 300g/m2）、 コート紙3（ウラ)(221 ～ 300g/m2）、 ラベル紙（106 ～ 176g/m2）、 はがき（106 ～ 220g/m2）、 封筒、 ユーザー定義用紙1 ～ 5(64 ～ 105g/m2）
用紙トレイ6（大容量給紙トレイ1 段） （オプション） | 55 ～ 216g/m2 連量：47～186kg | 2,300枚 | 普通紙（64 ～ 82g/m2）、 上質紙（83～ 105g/m2）、 再生紙（64 ～ 105g/m2）、 うす紙（55～ 63g/m2）、 OHPフィルム うら紙（64 ～ 82g/m2）、 厚紙1（106 ～ 176g/m2）、 厚紙1（ウラ）（106 ～ 176g/m2）、 厚紙2（177 ～ 220g/m2）、 厚紙2（ウラ）（177 ～ 220g/m2）、 厚紙3（221 ～ 300g/m2）、 厚紙3（ウラ）（221 ～ 300g/m2）、 ラベル紙（106 ～ 176g/m2）、 ユーザー定義用紙1 ～ 5（64 ～ 105g/m2）
封筒/はがきトレイ | 封筒：75～90g/m2 はがき：106～220 g/m2 | 43mmまで50枚 | 封筒 長形3号 長形4号 角形2号 角形6号 角形20号 洋形2号 洋形3号 洋形4号 洋長形3号 C4 C5 2L ユーザー定義サイズ （90 x 98 ～ 241 x 372 mm） はがき 厚紙1（ 106 ～ 176g/m2） 厚紙1（ウラ）（106 ～ 176g/m2） 厚紙2（177 ～ 220g/m2） 厚紙2（ウラ）（177 ～ 220g/m2） 厚紙3（221 ～ 300g/m2） 厚紙3（ウラ）（221 ～ 300g/m2）

*: 弊社P 紙の場合

用紙の種類と使用方法は、次のとおりです。

用紙種類 | 用紙種類別画質処理 初期値 | 備考
--- | --- | ---
うす紙(52～63g/m2) | うす紙 |
上質紙(83～105/m2) | 上質紙(B) |
普通紙(64～82g/m2) | 普通紙(A) |
再生紙(64～105g/m2) | 再生紙(A) |
うら紙(64～82g/m2) | 普通紙(A)うら | 普通紙のうち片面が使用済みの際に設定します。自動両面はできません。
ユーザー定義用紙1～5 | 普通紙(A)または普通紙(S) | お好みの名前をつけることができます。用紙は普通紙(A)～(S)を設定できます。 補足 用紙種類別画質処理の初期値は、ユーザー定義用紙1～4の場合は普通紙（A）、ユーザー定義用紙5の場合は普通紙（S）です。
厚紙1(106～176g/m2) | 厚紙1(A) |
厚紙1(うら面) (106～176g/m2) | 厚紙1(A)うら | 厚紙1を手動で両面印刷する際に設定できます。
コート紙1(106～176g/m2) | コート紙1(A) |
コート紙1(うら面) | コート紙1(A)うら | コート紙1を手動で両面印刷する際に設定します。
厚紙2(177～220g/m2) | 厚紙2(A) |
厚紙2(うら面) | 厚紙2(A)うら | 厚紙2を手動で両面印刷する際に設定します。
コート紙2(177～220g/m2) | コート紙2 |
コート紙2(うら面) | コート紙2うら | コート紙2を手動で両面印刷する際に設定します。
厚紙3(221～300g/m2) | 厚紙3(A) | 自動両面はできません。
厚紙3(うら面) | 厚紙3(A)うら | 厚紙3を手動で両面印刷する際に設定します。自動両面はできません。
コート紙3(221～300g/m2) | コート紙3(B) | 自動両面はできません。
コート紙3(うら面) | コート紙3(B)うら | コート紙3を手動で両面印刷する際に設定します。自動両面はできません。
ラベル紙(106～176g/m2) | ラベル紙 | 自動両面はできません。
はがき(106～220g/m2) | 厚紙2(A) | 自動両面はできません。
封筒 | 封筒 | 自動両面はできません。

注記

- プリンタードライバーで選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙でプリントしたり、適応していない用紙トレイにセットしてプリントしたりすると、紙づまりの原因になります。適正なプリントをするために、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択してください。

補足

- メートル坪量とは、1m2の用紙1枚の質量をいいます。

- 連量とは、四六判（788 x 1,091mm）の用紙1,000枚の質量をいいます。

- 用紙トレイ5（手差し）で、非定形サイズの用紙にコピーする場合は、用紙サイズを入力する必要があります。また、非定形サイズの用紙を頻繁にコピーする場合は、あらかじめ数値を設定しておくと、［トレイ5（手差し）］画面の［定形サイズ］に、設定したサイズが表示されます。設定方法については、トレイ５(手差し)定形サイズボタンを参照してください。

- 用紙種類ごとに画質処理を設定すると、用紙に合った画質でプリントできます。設定方法については、用紙種類別画質処理を参照してください。