## 割り込み時の注意/制限

出力中に［割り込み］を押すと、出力を一時中断して割り込み状態に入ります。

補足

- 出力中であっても、読み込み中のジョブがある場合は、割り込みできません。

割り込み中に実行できる/できないジョブは、次のとおりです。

ジョブ | 操作パネルからの指示*1 | ジョブの実行
--- | --- | ---
コピー |  | あり | 〇
プリント | クライアントから指示した文書*2のプリント | あり*3 | 〇
| 操作パネルの［ジョブ確認］＞［保存文書］から指示した文書*4のプリント | あり | 〇
ファクス | ファクス送信、同報送信 | あり | 〇
| ファクスポーリング予約 | あり | 〇
| ファクス受信プリント | あり*3 | 〇
| ポーリング予約ボックス（操作パネルの[ジョブ確認]＞［保存文書］）の文書のプリント | あり | 〇
ダイレクトファクス | ダイレクトファクス送信 | なし | △
インターネットファクス | インターネットファクス送信 | あり | ○
| インターネットファクス受信プリント | あり*3 | ○
| インターネットファクス受信、インターネットファクス親展受信 | なし | △
| インターネットファクス受信文書を一般ファクス機に転送 | なし | △
| ファクス受信文書をインターネットファクス転送 | なし | ×
スキャン | ボックス保存、PC保存、メール送信、URL送信、USBメモリー保存 | あり | ○
レポート/リスト | ジョブ履歴レポート以外の自動プリント | なし | ×
| ジョブ履歴レポートの自動プリント | なし | ○
| 操作パネルの［機械確認］＞［レポート/リストの出力］から指示したレポート/リストのプリント | あり | ○
親展ボックス | 蓄積文書の自動ファイル転送、自動ファクス/インターネットファクス送信 | なし | ×
| 蓄積文書（ファクス親展ポーリング予約文書/ファクス親展受信文書/インターネットファクス親展受信文書）の操作パネルから指示したプリント | あり | ○
| 蓄積文書（スキャン文書/プリント文書）の操作パネルから指示したプリント | あり | ×
| 蓄積文書の自動プリント | あり*3 | ○
ジョブフロー | 操作パネルの［ボックス操作］または［ジョブフロー］から指示したジョブフローの実行 | あり | ○

| ○ 割り込み操作中に実行できる
| × 割り込み操作中に実行できない
| △ クライアントまたはほかのマシンからの要求は受け付けるが、割り込み操作中は実行しない

*1: ジョブを実行するために、本機のタッチパネルディプスレイからの指示あり/なし

*2: 通常プリント、サンプルプリントの最初の1部、時刻指定プリント(自動プリント）

*3: 割り込み時に、［ジョブ確認］画面の実行待ちジョブに表示されている文書は、［優先］を押すことによってプリントできます。なお、割り込み中に優先プリントを指示した場合、指示したジョブのプリントが終了するまで、次の優先プリントの指示はできません。

*4: セキュリティープリント、プライベートプリント、サンプルプリント、時刻指定プリント、認証プリント

補足

- 次のジョブは、割り込み操作とは関係なく実行されます。

  - ファクス自動送信（親展送信）

  - ファクス受信