# スキャナー（メール送信）

［スキャナー(メール送信)］画面では、原稿をスキャンして、メールに添付して送信できます。

注記

- メール用に設定した宛先だけ使用できます。ファクス用の宛先は使用できません

- 宛先の指定には、キーパッドまたはキーボードで指定する短縮宛先番号、ワンタッチダイヤル、宛先グループは使用できません。

補足

- 本機能を利用するには、本体のメールアドレスなど、メール環境を設定しておく必要があります。詳しくは、事前準備を参照してください。

- S/MIMEで暗号化やデジタル署名をしてメールを送信することもできます。その場合は、あらかじめ本機や送信先の証明書が必要です。証明書については、メールの暗号化/デジタル署名をするための設定を参照してください。

参照

- ホーム画面で［スキャナー(メール送信)］を押したときに表示される画面は、変更できます。詳しくは、メール送信初期表示画面を参照してください。

## キーボード（アドレスを指定する）

キーボードを使用してメールアドレスの一部分を入力し、該当する文字列を含んだアドレスを検索して指定したり、アドレスを直接入力して指定したりできます。

### メールアドレスの一部分を入力して検索する

メールアドレスの一部分の文字列を入力して、検索アイコンを押すと、検索結果が表示されます。

参照

- 検索結果後の操作方法は、宛先表を使って宛先を指定するを参照してください。

- 検索する宛先表は、初期表示として設定された［本体宛先表］または［ディレクトリサービス］のどちらかの宛先表です。詳しくは、宛先表設定を参照してください。

### メールアドレスを直接入力して指定する

補足

- 入力できるメールアドレスは、半角128 文字以内です。

#### 宛先：/CC：/BCC：

ドロップダウンメニューから、宛先の種類（宛先：/CC：/BCC：）を切り替えます。

#### 追加

同報送信（複数の宛先に送信する）をする場合に、アドレスを追加できます。

#### 全削除

入力したメールアドレスをすべて削除します。

#### 1文字削除

入力した文字を1文字削除します。

#### シフト

キーボードの大文字/ 小文字を切り替えます。

#### 記号

記号が表示されます。メールアドレスに記号を入力するときに使用します。