# 出力イメージの手動濃度調整（手動面内ムラ調整）

出力イメージの濃度ムラを手動で調整する方法について説明します。

補足

- 面内ムラ調整で出力する用紙もプリントページ数にカウントされます。詳しくは、メーター確認を参照してください。

- カード認証機器を使用している場合、補正用チャートの出力や読み込み時に、カード認証が必要となる場合があります。

1. トレイに用紙をセットします。

2. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

3. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［保守］を押します。

4. ［面内ムラ調整］を選択します。

5. ［手動面内ムラ調整］を選択します。

6. 手順1 で用紙をセットしたトレイを選択し、［プリント開始］を押します。

   ##### カバレッジ1、2

   出力サンプルにプリントする濃度を、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの色ごとに、2 種類設定できます。

   ##### フルカラー/ 単色

   全ての色の濃度とバランスを確認するときは［フルカラー］を選択し、特定の色に限定して濃度を確認するときは［単色］を選択します。

   ［単色］を選択した場合は、プリントする色を［イエロー］、［マゼンタ］、［シアン］、［ブラック］から選択してください。

   ##### 用紙選択

   濃度を調整したい用紙がセットされたトレイを選択します。

7. ［確認］を押します。

8. 出力サンプルを確認し、ムラが発生している場合は、濃度を調整します。

   1. ［イエロー］、［マゼンタ］、［シアン］、［ブラック］から調整する色を選択します。

   2. 出力サンプルの状態に応じて、形状、レベル、傾きを設定します。

   ##### 形状

   出力サンプルへの濃度分布調整量を形状1 ～ 6のうちから選択します。

   参照

   - 形状については、形状一覧を参照してください。

   ##### レベル

   出力サンプルの濃度差のレベルを1 ～ 6のうちから選択します。レベル1 は調整量が無いことを表し、値が大きいほど調整量が大きいことを表します。

   ##### 傾き

   出力サンプルに対して、濃度分布を次のように調整します。調整量を-17 ～ 17 の範囲で設定します。

   値が大きいほど調整量が大きいことを表します。

   補足

   - 濃度分布がこれらのパターンとは異なるときは、［形状］、［レベル］を使用して調整してください。

9. 調整後、再度［プリント開始］で出力サンプルをプリントし、調整結果を確認します。

10. 必要があれば、もう一度、調整し直します。

11. ［OK］を押します。

12. ［×］を押します。

### 形状一覧

次の表を参照して、形状を選択してください。