# ジョブフローの設定

ジョブフローの設定について説明します。

設定の変更は、機械管理者が実施してください。

## Step1 ポートの起動とTCP/IPの設定

ジョブフローサービスを使用するためにSOAPポート、SNMPポート、インターネットサービスポートを起動し、IPアドレスなどを設定します。本機で設定する手順を説明します。

補足

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. SOAPポートを起動します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［SOAP］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［SOAP-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決定］を押します。

   6. ［ポート設定］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

3. SNMPポートを起動します。

   1. ［SNMP］を選択し、［確認/変更］を押します。

   2. ［SNMP-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   3. ［起動］を選択し、［決定］を押します。

   4. ［ポート設定］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

   5. 同様に、インターネットサービス（HTTP）ポートを起動します。

   6. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

4. IPアドレスなどを設定します。

   すでにIPアドレスが設定されている場合は、この手順は不要です。DHCPやBOOTP環境がある場合は、取得方法だけを設定します。アドレスが自動で取得できないときや、手動で設定するときはIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定状態を確認します。

   補足

   - IPアドレスの設定については、プロトコル設定を参照してください。

5. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

6. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

7. 機能設定リストをプリントし、SOAPポート、SNMPポート、インターネットサービス（HTTP）ポートの起動とTCP/IPの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。