# ホチキスがうまく留められないとき

フィニッシャー（オプション）が装着されている場合に、ホチキスがうまく留められないときの対処方法を説明します。

ホチキス針が打たれなかったり、針が曲がって留められているときは、次ページの手順に従って対処してください。対処しても正常に戻らないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。

注記

- ホチキスが正しく留まっていても、排出された用紙の取り扱い方によっては、針の先端が用紙から離れることがあります。

下図のように針が打たれているときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。

## ホチキスカートリッジの針づまり（フィニッシャーA2 の場合）

フィニッシャーA2（オプション）を装着している場合の、ホチキスカートリッジの針づまり処置について説明します。

1. 機械が停止していることを確認し、フィニッシャーの正面カバーをゆっくりと開けます。

2. ホチキスカートリッジを取り出します。

   補足

   - ホチキスカートリッジはしっかりセットされています。取り出すときは、強めにホチキスカートリッジを引いてください。

3. ホチキスカートリッジを取り出したあと、フィニッシャー内にホチキスが残っていないことを確認します。ホチキスがあったら取り除いてください。

4. ホチキスカートリッジの、図の位置にある金属部分を押し上げます。

5. 詰まっているホチキス針を取り除き（①）、手順4 で押し上げた金属部分を元に戻します（②）。

   注意

   詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。

6. 「カチッ」と音がするまで、ホチキスカートリッジを押し込みます。

7. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

   上記の処置をしても針が取り除けないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。