## 親展通信（親展通信する）

親展通信とは、特定の人以外に見られないように送受信する機能です。

補足

- IP ファクス（SIP）では、FAX 信号方式とF コード方式の親展通信が利用できます。Fコード方式の親展通信については、Fコード通信（Fコード通信をする） を参照してください。

- IP ファクス（SIP）でVoIPゲートウェイ経由の場合、FAX信号方式での親展通信も利用できません。F コード通信のみ利用できます。

#### 親展送信（FAX信号方式）

本機側の操作で送信先の親展ボックスに文書を蓄積して、送信先の操作でプリントします。送信先の親展ボックス番号やパスワードの確認が必要です。

#### 親展ポーリング（FAX信号方式）

相手先の親展ボックスに蓄積されている文書を、本機からの指示で送信させます。相手先の親展ボックス番号と暗証番号の確認が必要です。

親展受信した文書は、親展ボックスに蓄積されます。親展受信されるとデータランプが点灯し、親展受信レポートがプリントされます。［親展受信レポート］には、親展ボックス番号、親展ボックス名が記載されています。

注記

- 一度のポーリングで、複数の親展ボックスから、文書を送信させることはできません。

参照

- 親展受信文書のプリント方法は、親展ボックスの文書をプリントするを参照してください。

- 親展ボックスの設定によっては、親展受信した文書を自動的にプリントします。詳しくは、ジョブフローを設定/実行するを参照してください。

- レポートのプリント設定によっては、親展受信しても、親展受信レポートがプリントされないことがあります。詳しくは、親展受信レポートを参照してください。

#### 親展送信（DTMF方式）

親展送信をDTMF方式で指示する場合は、送信先の親展ボックス番号の確認が必要です。DTMF方式で親展送信をする場合、自動と手動の2 つの方法があります。

### 親展送信（FAX信号方式）

1. ［親展通信］を押します。

2. ［する］を押します。

#### しない

親展通信を使用しません。

#### する

親展通信を使用します。［相手のボックス番号］を指定します。

#### 相手のボックス番号

入力エリアを選択してキーパッドを表示させ、送信先の親展ボックス番号を3 桁で入力します。

#### 暗証番号

入力エリアを選択してキーパッドを表示させ、送信先の親展ボックスに設定されている暗証番号を4 桁で入力します。暗証番号が設定されていない場合は、入力は不要です。

### 親展ポーリング（FAX信号方式）

1. ［ポーリング(相手から取り出し)］を押します。

2. ［する］を押します。

3. ［OK］を押します。

4. ［親展通信］を押します。

5. ［する］を押します。

#### しない

親展ポーリングを使用しません。

#### する

親展ポーリングを使用します。［相手のボックス番号］を指定します。

#### 相手のボックス番号

入力エリアを選択してキーパッドを表示させ、相手先の親展ボックス番号を3 桁で入力します。

#### 暗証番号

入力エリアを選択してキーパッドを表示させ、相手先の親展ボックスに設定されている暗証番号を4 桁で入力します。暗証番号が設定されていない場合は、入力は不要です。

### 自動で親展送信する（DTMF方式）

［宛先追加］画面で［キーボード］を押してキーボードを表示させ、次の形式で入力します。

### 手動で親展送信する（DTMF 方式）

［オンフック(手動送信/受信)］を押してテンキーを表示させ、次の形式で入力します。

補足

- 「!」や「＊」などの記号は、タッチパネルディスプレイのキーボートまたはテンキーを使って入力します。入力方法は、文字や数字の入力方法について、および 特殊記号を入力するを参照してください。

- 暗証番号は必要に応じて入力してください。

- 弊社のDTMF 方式機能対応機であれば、通信できます。

参照

- 上記のダイヤル指示の形式を短縮宛先番号に登録し、短縮宛先番号を指定して親展ポーリングすることもできます。詳しくは、宛先表登録（短縮宛先登録）を参照してください。