## 自動両面原稿送り装置B1-PC（オプション）

注記

- ApeosPort-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273、DocuCentre-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273に搭載できます。

  Pモデルにはオプション、PFSモデルには標準で提供されます。

#### 原稿送り装置の種類

1パス両面原稿送り装置

#### 原稿サイズ

最大：A3、11×17”

最小：A5*

*: 非定形サイズの場合は、125×85 mm です。

#### 用紙坪量

38 ～ 128 g/m2（両面時：50 ～ 128 g/m2）

#### 原稿積載枚数

130枚

注記

- 弊社P 紙の場合です。

#### 原稿読み取り速度

- コピー時

  ＜ApeosPort-VII C5573、DocuCentre-VII C5573＞

  モノクロ：55枚/分、カラー：55枚/分（A4 片面）

  モノクロ：55ページ/分、カラー：55ページ/分（A4 両面）

  ＜ApeosPort-VII C4473、DocuCentre-VII C4473＞

  モノクロ：45枚/分、カラー：45枚/分（A4 片面）

  モノクロ：45ページ/分、カラー：45 ページ/分（A4 両面）

  ＜ApeosPort-VII C3373、DocuCentre-VII C3373＞

  モノクロ：35枚/分、カラー：35枚/分（A4 片面）

  モノクロ：35 ページ/分、カラー：35 ページ/分（A4 両面）

  ＜ApeosPort-VII C3372、DocuCentre-VII C3372＞

  モノクロ：30枚/分、カラー：30枚/分（A4 片面）

  モノクロ：30 ページ/分、カラー：30 ページ/分（A4 両面）

  ＜ApeosPort-VII C2273、DocuCentre-VII C2273＞

  モノクロ：25枚/分、カラー：25枚/分（A4 片面）

  モノクロ：25 ページ/分、カラー：25 ページ/分（A4 両面）

- スキャン時

  モノクロ: 80枚/分、カラー80枚/分

  （1パス両面読み取り時モノクロ：154ページ/分*、カラー：154ページ/分*）

  ［当社標準原稿（A4）200 dpi、親展ボックスまで］

  *: 静音モード無効時はモノクロ：160ページ/分、カラー：160ページ/分になります。工場出荷時に静音モード有効で設定されています。お客様のご使用に合わせ変更が可能です。

  注記

  - 原稿によって読み取り速度は異なります。

#### 大きさ

幅620× 奥行517× 高さ137 mm

#### 質量

11 kg