## 画質の設定/色・カラーレジの補正

画質に関する設定を行います。

### 画質の設定

機械が原稿を読み取るときの、画質の処理方法について設定できます。

#### 文字/写真分離レベル

［原稿の画質］の［文字/写真］でコピーする場合、機械が原稿を読み取るときに、文字か写真かを判別するレベルを変更できます。

［文字より］を選択すると、極細文字などが文字と認識しやすくなります。

［写真より］を選択すると、新聞やチラシなどの網点画像を写真と認識しやすくなります。

#### 白黒/カラー分離レベル

［コピー］画面にある、［カラーモード］の［自動］でコピーするとき、機械が原稿を、白黒かカラーかを判別するレベルが5段階で変更できます。

［白黒より］を選択すると、白黒原稿と認識しやすくなります。

［カラーより］を選択すると、カラー原稿と認識しやすくなります。

#### 写真部分再現レベル(カラーコピー)

［原稿の画質］の［文字/写真］でコピーするとき、機械が写真と判別した画像の色再現を調整できます。

［文字より］を選択すると、画像の高濃度部が強調され、はっきりとしたコピー結果になります。

［写真より］を選択すると、淡い色の再現が向上し、画像の写真部分の階調が滑らかになります。

#### 写真の画質処理(コピー)

［写真の画質処理(コピー)］は、［原稿の画質］の［写真］でコピーしたときに有効な値です。

［速度優先］を選択すると、速度を低下することなくコピーできます。

［画質優先］を選択すると、より原稿に近い画質でコピーできます。

補足

- 画質優先を選択すると、コピーの速度が低下することがあります。

#### 地色除去方式(カラーコピー)

カラーでコピーするときの地色除去の方式を設定します。

地色除去とは、色紙などの原稿で背景に色がある場合、自動的に色の濃度を検出し、背景の色の読み取りを抑える機能です。

［速度優先］を選択すると、原稿の一部分をサンプリングして地色レベルを検出します。

［画質優先］を選択すると、プリスキャンを行い、原稿全体をサンプリングして地色レベルを検出します。

注記

- ［画質優先］に設定した場合、［コピー位置/とじしろ］で［コーナー移動］を設定し、［倍率選択］で60%以下の倍率を設定した場合、画像欠けや白紙コピーが発生することがあります。

#### 地色除去方式(白黒コピー)

白黒でコピーするときの地色除去の方式を設定します。

地色除去とは、色紙などの原稿で背景に色がある場合、自動的に色の濃度を検出し、背景の色の読み取りを抑える機能です。

［速度優先］を選択すると、原稿の一部分をサンプリングして地色レベルを検出します。

［画質優先］を選択すると、プリスキャンを行い、原稿全体をサンプリングして地色レベルを検出します。

注記

- ［画質優先］に設定した場合、［コピー位置/とじしろ］で［コーナー移動］を設定し、［倍率選択］で60%以下の倍率を設定した場合、画像欠けや白紙コピーが発生することがあります。

#### 地色除去方式(スキャナー)

スキャンするときの地色除去の方式を設定します。

機械が原稿の背景の色の濃度を検出し、地色として除去するときの処理方法を設定します。

［速度優先］を選択すると、原稿の一部分をサンプリングして地色レベルを検出します。

［画質優先］を選択すると、プリスキャンを行い、原稿全体をサンプリングして地色レベルを検出します。

#### イメージエンハンス

イメージエンハンスをするかどうかを設定できます。［する］に設定すると、イメージにスムージング処理をして、滑らかに見せます。

ここでの設定は、コピーとファクスの出力結果に反映されます。

### 自動階調補正

プリント画質の色階調がずれた場合に、階調を補正します。補正することによって、本機のプリント画質を一定の品質に保てます。

補足

- 自動階調補正を定期的に実行しても色階調が補正されない場合、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にお問い合わせください。

参照

- 詳しくは、自動階調補正を行うを参照してください。

#### スクリーン種別

［コピー用スクリーン1］、［コピー用スクリーン2］、［プリンター用スクリーン1］、［プリンター用スクリーン2］から選択します。

#### 用紙選択

用紙トレイを選択します。

#### 適用範囲

［コピー/プリンター］、［コピーのみ］、［プリンターのみ］、［適用しない］から選択します。

### 両面読み取り色補正

自動両面原稿送り装置の表と裏の読み取り色を補正します。

参照

- 詳しくは、両面読み取り色補正を行うを参照してください。

#### 用紙選択

用紙トレイを選択します。

### カラーレジ補正

印刷結果に色版のずれが発生した場合は、カラーレジを補正します。

［実行］を押すとカラーレジ補正を実行します。

注記

- 機械の性能に影響が出るおそれがありますので、カラーレジ補正を連続して実行しないでください。

### 総合画質調整

コピーやプリントの画質が悪くなった場合に、画質を自動的に調整します。

補足

- お使いの機種またはオプションの装着状況によっては、この機能は利用できません。

参照

- 詳しくは、総合画質調整を行うを参照してください。