## "026-001" - "026-999"

エラーコード | 原因/処置
--- | ---
026-400 | USBホストポートに３つ以上の機器が接続されています。 接続機器が最大２つになるように、取り外してください。それでも状態が改善されないときは、本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。
026-402 | プリント速度が遅くなりました。 ジョブが完了するまで待ってください。
026-403 | 本機に高温エラーが発生しました。 操作は必要ありません。しばらくすると自動的に処理が再開します。
026-700 | アドレス帳の操作で、本機が対応してないプロトコルをLDAPサーバーから受信しました。 もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
026-701 | 本機のアドレス帳への問い合わせ数が、本機の処理能力を超えました。 しばらく待ってから、アドレス帳の操作をしてください。 アドレス帳の操作が1 件だけの場合は、本機のソフトウェアに不具合があります。 弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
026-702 | アドレス帳の操作で、LDAP サーバーから本機への通信数が、本機の処理能力を超えました。 しばらく待ってから、アドレス帳の操作をしてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
026-703 | ファクスまたはスキャン中、原稿を追加して継続したときに認証が解除されていました。 原稿追加時に認証をしてください。
026-704 | DocuWorks文書の処理中にエラーが発生しました。 DocuWorks Viewerからプリンタードライバー（ART EX、PCLなど）を使用して印刷してください。
026-705 | メモリー容量が不足したため、DocuWorks文書の処理ができません。 印刷モードが「高画質」になっている場合には、「標準」に、「標準」の場合には「高速」に変更してください。 それでも発生する場合には、メモリーを増設してください。 最大まで増設しても発生する場合は、DocuWorks Viewerからプリンタードライバー（ART EX、 PCL など）を使用して印刷してください。
026-706 | 印刷禁止指定されたDocuWorks文書を処理しようとしました。 DocuWorks Viewerを使用して印刷禁止指定を解除して、再プリントしてください。
026-707 | パスワードで保護されている DocuWorks文書を処理する場合で、パスワードが一致しませんでした。 正しいパスワードをContentsBridgeで指定してください。
026-708 | スキャナー（URL送信）で、1 つのジョブで蓄積できるスキャンデータサイズの上限を超えました。 次のいずれかを実行してください。 スキャンパラメーターの解像度（スキャン画質）を落として再度実行する。 スキャンパラメーターの倍率で画像を縮小して再度実行する。（A3 → A4 など） ［URL送信の最大蓄積サイズ］を小さい値にしている場合、大きな値に変更する。
026-709 | スキャナー（URL 送信）で、スキャンデータ蓄積で利用できるハードディスクの容量が不足しています。 時間（１日程度）をおいて、文書の自動削除により空き容量ができたあと、再度実行してください。
026-710 | 本機が対応していない暗号方式で暗号化されたS/MIMEメールを受信しました。 次のどれかの方法で処置してください。 メール送信者に暗号方式（3DES) で暗号化したメールの送信を依頼してください。 本機のFIPS140 認証モードを解除してください。
026-711 | スキャンで、マルチページファイルの上限サイズを超えました。 次のいずれかを実行してください。 スキャンパラメーターの解像度（スキャン画質）を落として再度実行する。 原稿枚数を減らして再度実行する。 上限サイズは、TIFF、XPS、PDFは2GB、XDWは1GB です。 補足 「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。
026-712 | CentreWare Internet Servicesからの操作中にエラーが発生しました。 しばらくしてから、もう一度操作してください。
026-718 | プリントの指示で、原稿サイズ、用紙サイズ、給紙トレイ、両面印刷、排出トレイなどで、組み合わせできない機能が指定されています。 プリントデータを確認して、もう一度プリントを指示してください。
026-719 | スキャナー（USBメモリー保存）の操作中にエラーが発生しました。 しばらく待ってから、もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
026-720 | スキャナー（USBメモリー保存）で、スキャンデータの転送先のUSBメモリーの容量が不足しています。 USBメモリーの空き容量を確認してください。
026-721 | スキャナー（USBメモリー保存）の操作中にエラーが発生しました。 次のことを確認してください。 USBメモリー差込口にUSBメモリーが正しく挿入されているか コンピューターからUSBメモリーにアクセスできるか 暗号化されていないUSBメモリーを使用しているか
026-722 | USBメモリーがフォーマットされていません。 コンピューターを使用して、USBメモリーを次の形式でフォーマットしてから、もう一度同じ操作を実施してください。 対応フォーマット：FAT12、FAT16（FAT）、FAT32 それでも状況が改善されない場合は、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。 補足 NTFSフォーマットには対応していません。 ソフトウェアによって暗号化されたUSBメモリーには対応していません。
026-723 | スキャナー（USBメモリー保存）の操作中にエラーが発生しました。 次のことを確認してください。 操作中に、USBメモリーを抜いたり、別のUSBメモリーに挿し替えたりしていないか USBメモリー内のファイルが、コンピューターで開けるか
026-724 026-725 | インターネットを使用するEPシステムとの通信でエラーが発生しました。 弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
026-726 | プリントジョブの指定時に機器構成情報が、実際の機器構成と一致していません。 プリンタードライバー画面で機器構成情報と、実際の機器構成を合わせてください。
026-727 | 次の原因が考えられます。 保存先のパス名に、使用できない文字（①など）が使われています。 保存先のパス名（拡張子を含む）が利用できる文字数を超えています。 次のいずれかを実行してください。 1. については、保存先のパス名を変更してください。 2. については、保存先のパス名を1 ～ 255 バイト以内で設定してください。
026-728 | WSDの通信中にエラーが発生しました。 ネットワークケーブルの接続状態や転送先機器のメモリーの空き容量などを確認してください。 補足 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。
026-729 | 次の原因が考えられます。 WSDの通信中にエラーが発生しました。 スキャナー（WSD）で、原稿送り装置にセットした原稿を［Windows FAX とスキャン］以外のアプリケーションを使用してスキャンしようとしました。 1. については、ネットワークケーブルの接続状態や転送先機器のメモリーの空き容量などを確認してください。 2. については、［Windows FAX とスキャン］を使用してスキャンしてください。［Windows FAX とスキャン］以外のアプリケーションを使用するときは、原稿を原稿ガラスにセットしてスキャンしてください。 補足 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。
026-730 | 指定した用紙トレイにセットされている用紙のサイズが不明です。 指定した用紙トレイの用紙ガイドの位置を確認し、再度ジョブを実行してください。
026-731 | PIN番号が無効です。 PJLコマンドで指定しているPIN番号を修正して、もう一度実行してください。
026-732 | printcount値が無効です。 PJLコマンドで指定しているprintcount値を修正して、もう一度実行してください。
026-733 | パスワードが無効です。 PJLコマンドで指定しているパスワードを修正して、もう一度実行してください。
026-734 | ダウンロードに失敗しました。 操作が完了してから1分以上待って、ダウンロードを開始してください。
026-735 | 認証成功時または認証解除時に、一時停止中のプリントジョブがあったため、印刷待ちのすべてのジョブが中止されました。 操作は必要ありません。
026-736 | HTTPサーバーへのスキャン文書送信中に、内部エラーが発生しました。 もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
026-737 | HTTPサーバーへのスキャン文書送信時に、ネットワークエラーが発生しました。 ネットワーク環境やサーバー環境に問題がないか、ネットワーク管理者に確認してください。
026-738 | HTTPサーバーへのスキャン文書送信中に、Webアプリケーションを閉じたため、送信が完了しませんでした。 もう一度同じ操作を実施してください。
026-739 | 認証成功時または認証解除時に、一時停止中のスキャンジョブがあったため、処理中のそれらのジョブが中止されました。 操作は必要ありません。