# 電話のかけ方/取り方

ファクス機能が利用できる場合の電話のかけ方/取り方について説明します。

## 電話のかけ方

オプションの受話器（ハンドセット）を使って、電話をかける方法について説明します。

電話のかけ方には、次の2つの方法があります。

- 受話器を上げてダイヤルする（オフフックダイヤル）

- 受話器を置いたままダイヤルする（オンフックダイヤル）

補足

- 受話器の代わりに、お手持ちの電話を使用できます。ただし、留守番電話の機能は使用できません。

### オフフックダイヤル

受話器を上げてダイヤルする、オフフックダイヤルの方法について説明します。

1. 受話器を上げます。
   お手持ちの電話を使用している場合は、その受話器を上げます。

   注記

   - 節電中は、受話器を使って電話をかけられません。電話をかけるときは、節電を解除してください。

2. 宛先を指定します。

   - 短縮宛先番号、ワンタッチボタンなどで指定します。宛先表は使用できません。

   - 画面に表示されるテンキーやキーボードも使用できます。

   補足

   - 操作を終了する場合は、［閉じる］を押します。

   - 回線種別がプッシュ回線に設定されているときは、［トーン(:)］は表示されません。

   - ダイヤル回線を使用している場合に、トーンを送出するとき（プッシュ回線用のサービスを受けるとき）は、［トーン(:)］を押します。

   - サービスの種類によっては、トーン送出を設定しても、サービスが受けられないことがあります。

3. 相手に電話がかかったら、通話します。

4. 通話終了後、受話器を戻します。

   注記

   - 受話器はきちんと戻してください。きちんと戻さないと受話器が外れたまま「話し中」の状態が続きます。

5. ［閉じる］を押します。

### オンフックダイヤル

受話器を置いたままダイヤルする、オンフックダイヤルの方法について説明します。

ラインモニターの音量は、お客様の聞き取りやすい大きさに設定してください。

参照

- ラインモニターの音量は、仕様設定で変更できます。変更方法は、ラインモニター音を参照してください。工場出荷時は、［小］に設定されています。

1. ホーム画面で［ファクス/インターネットファクス］を選択します。

2. ［オンフック(手動送信/受信)］を押します。

3. 宛先を指定します。

   - 短縮宛先番号、ワンタッチボタンなどで指定します。宛先表は使用できません。

   - 画面に表示されるテンキーやキーボードも使用できます。

   補足

   - 操作を終了する場合は、［回線切断］を押します。

   - 回線種別がプッシュ回線に設定されているときは、［トーン(:)］は表示されません。

   - ダイヤル回線を使用している場合に、トーンを送出するとき（プッシュ回線用のサービスを受けるとき）は、［トーン(:)］を押します。

   - サービスの種類によっては、トーン送出を設定しても、サービスが受けられないことがあります。

4. 相手に電話がかかったら受話器を上げ、通話します。

5. 通話終了後、受話器を戻します。

   注記

   - 受話器はきちんと戻してください。きちんと戻さないと受話器が外れたまま「話し中」の状態が続きます。