## プロキシサーバー一覧

プロキシサーバーについて設定します。

外部アクセスを使用するときに設定してください。

注記

- プロキシ設定が必要なサービスを使う場合だけ、設定を変更してください。

### プロキシサーバー設定

お使いのネットワーク環境に応じて、Ethernet1、Ethernet2、Wi-Fiなどのプロキシサーバー設定ができます。

補足

- 本設定はSFTPサーバとの接続にも適用されます。

#### プロキシサーバーの使用

プロキシサーバーを使用するかどうかを設定します。

#### プロキシサーバー指定方法

プロキシサーバーの指定方法を選択できます。

#### PACファイルのURL

［プロキシサーバー指定方法］を［PACファイルを指定］に設定した場合に、URLを指定します。

#### プロキシを使用しないアドレス

プロキシサーバーを使用しないアドレスを設定します。IPv4アドレス、IPv6アドレスおよびFQDN形式で指定できます。また、「*」（ワイルドカード）を使った指定もできます。

#### HTTPプロキシサーバー-サーバー名

HTTPプロキシサーバーのサーバー名またはIPアドレスを、255文字以内で入力します。IPv4アドレス、IPv6アドレスおよびFQDN形式で指定できます。

#### HTTPプロキシサーバー-ポート番号

HTTPプロキシサーバーのポート番号を、1～65535の範囲で指定します。

初期値は、8080です。

注記

- ほかのポートのポート番号と同じ番号を使用しないでください。

#### HTTPプロキシサーバー-認証

HTTPプロキシサーバーに接続するときに認証が必要な場合は、［有効］に設定します。

#### HTTPプロキシサーバー-ログイン名

HTTPプロキシサーバーのログイン名を、31文字以内で入力します。

#### HTTPプロキシサーバー-パスワード

HTTPプロキシサーバーのパスワードを、31文字以内で入力します。

#### HTTPSプロキシサーバー-サーバー名

HTTPSプロキシサーバーのサーバー名またはIPアドレスを、255文字以内で入力します。IPv4アドレス、IPv6アドレスおよびFQDN形式で指定できます。

#### HTTPSプロキシサーバー-ポート番号

HTTPSプロキシサーバーのポート番号を、1～65535の範囲で指定します。

初期値は、8080です。

注記

- ほかのポートのポート番号と同じ番号を使用しないでください。

#### HTTPSプロキシサーバー-認証

HTTPSプロキシサーバーに接続するときに認証が必要な場合は、［有効］に設定します。

#### HTTPSプロキシサーバー-ログイン名

HTTPSプロキシサーバーのログイン名を、31文字以内で入力します。

#### HTTPSプロキシサーバー-パスワード

HTTPSプロキシサーバーのパスワードを、31文字以内で入力します。