## 送信画質（読み取る解像度を指定して送信する）

原稿を読み取るときの解像度を設定します。

補足

- 選択した解像度で原稿を読み取っても、送信先に選択した解像度での受信能力がない場合、解像度を自動的に送信先の能力に合わせて送信するため、高画質が得られないことがあります。

- 解像度が高いほど送信に時間がかかるので、通常は［超高画質(400dpi)］までをお勧めします。

参照

- 短縮宛先番号ごとに、［送信画質］を設定できます。詳しくは、宛先表登録（短縮宛先登録）を参照してください。

#### 標準

普通の原稿を送信するときに選択します。

（200×100画素/25.4mm相当）

#### 高画質

小さな文字や細かい図がある原稿を送信するときに選択します。

（200×200画素/25.4mm相当）

#### 超高画質(400dpi)

精密な図などがある原稿を送信するときに選択します。

（400×400画素/25.4mm）

#### 超高画質(600dpi)

より精密な図などがある原稿を送信するときに選択します。

（600×600画素/25.4mm）