## プリント機能の設定

プリント機能を利用するための設定について説明します。

設定の変更は、機械管理者が実施してください。

### プリント機能の概要

本機は、USBケーブルで直接コンピューターと接続するとローカルプリンターとして、ネットワークを経由するとネットワークプリンターとして使用できます。

使用するポートは、操作パネルやCentreWare Internet Servicesで［起動］に設定します。

補足

- プリンタードライバーはメディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル)に入っています。インストール方法については、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル)に入っている『メディア情報』を参照してください。

- おまかせセットアップではArt EXプリンタードライバーがインストールされます。Art EX プリンタードライバー以外のプリンタードライバーは、お好みインストールを実施してください。

- 最新のプリンタードライバーは、弊社公式サイトから入手できます。なお、通信費用はお客様の負担となりますので、ご了承ください。

  次のURL にアクセスして、ダウンロードしてください。

  https://www.fujixerox.co.jp/download/

##### ローカルプリンターとして使用する場合

###### USB接続

本機とコンピューターをUSBケーブルで直接接続して使用します。

参照

- 詳しくは、USBでの設置を参照してください。

##### ネットワークプリンターとして使用する場合

次の環境で使用できます。

###### LPD

TCP/IPプロトコルを使用し、本機と直接通信できる場合に使用します。

参照

- 詳しくは、TCP/IP（LPD/Port9100）での設置を参照してください。

###### IPP

インターネットを経由してプリントする場合に使用します。

参照

- 詳しくは、インターネット印刷（IPP）での設置を参照してください。

###### Port9100

ポートとしてPort9100を利用している場合に使用します。

参照

- 詳しくは、TCP/IP（LPD/Port9100）での設置を参照してください。

###### BMLinkSプリント

BMLinkSドライバーを使ったBMLinkSプリントサービスが使用できます。

参照

- 詳しくは、BMLinkSを参照してください。

###### BMLinkS保存文書印刷

BMLinkSストレージサービスにある文書をプリントします。

参照

- 詳しくは、BMLinkSを参照してください。

##### 各OS（オペレーティングシステム）で使用できる環境

接続形態 | ローカル | ネットワーク
--- | --- | ---
ポート名 | USB 3.0*1 | LPD | IPP | Port 9100 | WSD*2 | Bonjour
プロトコル | - | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | WSD*2 | Bonjour
OS | Windows Server 2008 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
| Windows Server 2008 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
| Windows 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
| Windows 8.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
| Windows Server 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
| Windows Server 2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
| Windows 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
| Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
| UNIX | × | ○*3 | × | × | × | ×
| Mac OS*4 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○

○ | ： | 使用できる | × | ： | 使用できない

*1: 接続するコンピューターにUSBのポートが必要です。

*2: 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

*3: PostScriptデータをプリントする場合は、Adobe PostScript 3キット（オプション）とUNIXフィルター（エイセル株式会社製）が必要です。

*4: サポートしているMac OSの詳細は、主な仕様を参照してください。

### USBでの設置

USBでの設置について説明します。

#### Step1 事前準備

本機をUSBで使用する場合は、次のものが必要です。

- USBケーブル

- メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）：本体に同梱

#### Step2 本体側の設定

本機でUSBを使用するための、本体側の設定手順について説明します。

補足

- USBを使用して、バイナリーデータを含むデータをプリントするときには、［Adobe通信プロトコル］を［RAW］に設定する必要があります。詳しくは、USBを参照してください。

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。詳しくは、CentreWare Internet Servicesで設定できる項目を参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. USBポートを起動します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［USB］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［USB-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決 定］を押します。

3. 必要に応じて、プリントモードや自動排出時間などを設定します。

   参照

   - 設定項目は、USBを参照してください。

4. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

5. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

6. 機能設定リストをプリントし、USBポートが起動になっていることを確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

#### Step3 コンピューター側の設定

コンピューター側では、プリンタードライバーをインストールする必要があります。

参照

- 使用できるOSについては、各OS（オペレーティングシステム）で使用できる環境を参照してください。

- プリンタードライバーのインストール手順については、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）内の『メディア情報』を参照してください。

- Mac OSをお使いの場合、Mac OS用プリンタードライバーを使うと、MacintoshからもUSBを使用してプリントできます。インストール手順については、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）内のMac用マニュアルを参照してください。

#### CentreWare Internet Servicesで設定できる項目

CentreWare Internet Servicesを使って、本体側の次の項目を設定できます。

参照

- CentreWare Internet Servicesで設定できる項目については、CentreWare Internet Services画面の右上にある［ヘルプ］をクリックして表示される、ヘルプを参照してください。

- CentreWare Internet Servicesの起動方法は、CentreWare Internet Servicesを起動するを参照してください。

注記

- CentreWare Internet Services のヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

- USBインターフェイスで使用する受信バッファのメモリー容量

  （［プロパティ］>［一般設定］>［メモリー設定］>［USB］）

- ポート起動

- 自動排出時間

- Adobe通信プロトコル

  補足

  - この項目は、Adobe PostScript 3キット（オプション）を装着した場合だけ、設定します。

- PostScript印刷待ちタイムアウト(RAWモード)

  補足

  - この項目は、Adobe PostScript 3キット（オプション）を装着した場合だけ、設定します。

### TCP/IP（LPD/Port9100）での設置

TCP/IPでの設置について説明します。

#### Step1 事前準備

本機をTCP/IP（LPD/Port9100）で使用する場合は、次のものが必要です。

- TCP/IPが使用できるネットワーク環境

- メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）：本体に同梱

#### Step2 本体側の設定

本機でTCP/IP（LPD/Port9100）を使用するための、本体側の設定手順について説明します。LPDポート/Port9100ポートを起動したあと、TCP/IPを設定します。

補足

- CentreWare Internet Servicesや、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）を使用して、設定することもできます。メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）を使っての設定方法は、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）内の『メディア情報』を参照してください。

参照

- CentreWare Internet Servicesで設定できる項目は、CentreWare Internet Servicesで設定できる項目を参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. LPDを使用する場合はLPDポートを、Port9100を使用する場合はPort9100ポートを起動します。

   ここではLPDポートを起動する場合を例に説明します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［LPD］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［LPD-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決 定］を押します。

   6. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

3. IPアドレスなどを設定します。

   この手順は、すでにIPアドレスが設定されている場合は必要ありません。

   また、DHCPやBOOTP環境がある場合は、取得方法だけを設定します。IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定は必要ありません。

   参照

   - IPアドレスの設定については、プロトコル設定を参照してください。

4. Bonjourポートを起動して、 ネットワーク上のプリンターを自動的に検出するディスカバリー機能を有効にできます。

   補足

   - Bonjourを使用して検出したプリンターでプリントするためには、LPDポートを起動しておく必要があります。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［Bonjour］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［Bonjour-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決 定］を押します。

5. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

6. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

7. 機能設定リストをプリントし、LPDポートが起動になっていることと、TCP/IPの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

8. 必要に応じて、その他のLPD/Port9100の設定を行ってください。

   参照

   - 設定項目は、CentreWare Internet Servicesで設定できる項目を参照してください。

#### Step3 コンピューター側の設定

コンピューター側では、プリンタードライバーをインストールする必要があります。

参照

- 使用できるOSについては、各OS（オペレーティングシステム）で使用できる環境を参照してください。

- プリンタードライバーのインストール手順については、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）内の『メディア情報』を参照してください。

- Mac OSをお使いの場合、Mac OS用プリンタードライバーを使うと、MacintoshからもTCP/IP（LPD）を使用してプリントできます。インストール手順については、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）内のMac用マニュアルを参照してください。

- オプションのAdobe PostScript 3キットのインストール手順については、メディア（ソフトウェア/製品マニュアル）に入っているMac用マニュアルを参照してください。

#### CentreWare Internet Servicesで設定できる項目

CentreWare Internet Servicesを使って、本体側の次の項目を設定できます。

参照

- CentreWare Internet Servicesで設定できる項目については、CentreWare Internet Services画面の右上にある［ヘルプ］をクリックして表示される、ヘルプを参照してください。

- CentreWare Internet Servicesの起動方法は、CentreWare Internet Servicesを起動するを参照してください。

注記

- CentreWare Internet Servicesのヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

- ジョブのスプール先

  （［プロパティ］>［一般設定］>［メモリー設定］>［LPD］）

  補足

  - この項目は、LPDポートを選択した場合だけ、設定します。

- Port9100で使用する受信バッファのメモリー容量

  （［プロパティ］>［一般設定］>［メモリー設定］>［Port9100］）

- ポート起動

- IP動作モード

- ホスト名

- IPv4 設定

  - IPアドレス取得方法

  - IPアドレス

  - サブネットマスク

  - ゲートウェイアドレス

- IPv6設定

  - IPアドレスの手動設定

  - IPアドレス

  - リンクローカルアドレス

  - ゲートウェイアドレス

- ドメイン名

- DNS

  - IPv4

  - IPv6

- DHCP/DDNS

- ポート番号

- TBCPフィルター

  補足

  - この項目は、Adobe PostScript 3キット（オプション）を装着した場合だけ、設定します。

- タイムアウト

- 最大セッション数

  補足

  - この項目は、LPDポートを選択した場合だけ、設定します。

- TCP-MSSモード

- TCP-MSSモード有効時のIPv4用サブネットマスク

- 受付IPアドレス制限

  - IPv4

  - IPv6

### インターネット印刷（IPP）での設置

インターネット印刷（IPP）での設置について説明します。

補足

- IPPで送信されるデータサイズがプロキシサーバーの設定値より大きい場合、本機側にデータが届きません。プロキシサーバーの設定値を大きくするか、プロキシサーバーを使用しないように設定してください。

#### Step1 事前準備

本機をインターネット印刷（IPP）で使用する場合は、次のものが必要です。

- TCP/IPが使用できるネットワーク環境

- メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）：本体に同梱

#### Step2 本体側の設定

本機でインターネット印刷（IPP）を使用するための、本体側の設定手順について説明します。IPPポートを起動してから、TCP/IPを設定します。

補足

- CentreWare Internet Servicesや、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）を使用して、設定することもできます。メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）を使っての設定方法は、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）内の『メディア情報』を参照してください。

参照

- CentreWare Internet Servicesで設定できる項目は、CentreWare Internet Servicesで設定できる項目を参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. IPPポートを起動します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［IPP］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［IPP-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決 定］を押します。

   6. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

3. IPアドレスなどを設定します。

   この手順は、すでにIPアドレスが設定されている場合は必要ありません。

   また、DHCPやBOOTP環境がある場合は、取得方法だけを設定します。IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定は必要ありません。

   参照

   - IPアドレスの設定については、プロトコル設定を参照してください。

4. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

5. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

6. 機能設定リストをプリントし、IPPポートが起動になっていること、およびTCP/IPの設定内容を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

7. 必要に応じて、その他のIPPの設定を行います。

   参照

   - 設定項目は、CentreWare Internet Servicesで設定できる項目を参照してください。

#### Step3 コンピューター側の設定

コンピューター側には、プリンタードライバーをインストールする必要があります。

参照

- 使用できるOSについては、各OS（オペレーティングシステム）で使用できる環境を参照してください。

- プリンタードライバーのインストール手順については、メディア（ソフトウェア/ 製品マニュアル）内の『メディア情報』を参照してください。

#### CentreWare Internet Servicesで設定できる項目

CentreWare Internet Servicesを使って、本体側の次の項目を設定できます。

参照

- CentreWare Internet Servicesで設定できる項目については、CentreWare Internet Services画面の右上にある［ヘルプ］をクリックして表示される、ヘルプを参照してください。

- CentreWare Internet Servicesの起動方法は、CentreWare Internet Servicesを起動するを参照してください。

注記

- CentreWare Internet Servicesのヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

- ジョブのスプール先

  （［プロパティ］>［一般設定］>［メモリー設定］>［IPP］）

- ポート起動

- 追加ポート番号

- TBCPフィルター

  補足

  - この項目は、Adobe PostScript 3キット（オプション）を装着した場合だけ、設定します。

- 管理者モード

- タイムアウト