## リード/サイドレジの調整

リードレジ（用紙送り方向）、サイドレジ（用紙送り方向に対して垂直方向）のイメージの位置を0.1mm 単位で調整します。

1. サンプルを確認し、イメージの位置のずれ量（mm）を計測します。

   補足

   - 自動アライメント調整後の微調整を行う場合は、サンプルのプリント内容が異なるため、上図の「10mm」を「15mm」に置き換えて計算してください。自動アライメント調整については、出力イメージの自動位置調整（自動アライメント調整）を参照してください。

2. [リード/サイドレジ］を選択します。

3. 手順１で計測したずれ量を現在の設定値に加えた値を、入力します。

   - リードレジ

     用紙の先端を上にしたときに、画像の位置を上へ移動させたい場合は［上へ（U）］、下へ移動させたい場合は［下へ（D）］を押して、調整値を入力します。

   - サイドレジ

     用紙の先端を上にしたときに、画像の位置を左へ移動させたい場合は［左へ（L）］、右へ移動させたい場合は［右へ（R）］を押して、調整値を入力します。

4. ［閉じる］を押します。