# FAX情報サービスについて

契約内容および詳しい操作方法については、ご使用になるFAX情報サービス先にお問い合わせください。

## 受話器を使用する（受話器がある場合）

1. 受話器を上げます。

   補足

   - 受話器（ハンドセット）はオプションです。

   - 受話器（ハンドセット）は回線1でのみ使用できます。

2. ドロップダウンメニューから［手動受信］を選択します。

3. ファクス情報サービスのファクス番号を指定します。

   キーパッド、キーボード、ワンタッチボタンなどで指定します。宛先表は使用できません。

   補足

   - 回線種別がプッシュ回線に設定されているときは、［トーン（：）］は表示されません。

   - ダイヤル回線を使用している場合に、トーンを送出したいとき（プッシュ回線用のサービスを受けるとき）は、［トーン（：）］を押します。

   - サービスの種類によっては、トーン送出を設定しても、サービスが受けられないことがあります。

4. サービスに接続するとアナウンスが聞こえるので、アナウンスの指示に従って、必要な番号を入力します。

5. 入力が終了したら、［スタート］を押します。

   補足

   - 操作パネルのデータランプが点滅して、受信が開始されます。

6. 受話器を戻します。

   注記

   - 受話器はきちんと戻してください。きちんと戻さないと受話器が外れたまま「話し中」の状態が続きます。