## 用紙トレイ3 に用紙をセットする（タンデムトレイモジュール装着時）

用紙トレイ3 に用紙をセットする手順について説明します。

ここでは、タンデムトレイモジュールを装着している場合の手順について説明しています。

コピーやプリント中に用紙がなくなると、操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに従って、用紙を補給してください。用紙を補給すると自動的にコピーやプリントが再開されます。

補足

- 用紙を用紙トレイにセットする前に、用紙をよくさばいてください。用紙のくっつきをなくして、紙づまりを起こしにくくします。

1. 用紙トレイを、手前に止まるところまで引き出します。

   注記

   - 本機がジョブを処理しているあいだは、ジョブで使用している用紙トレイを引き出さないでください。

   - 紙づまりや用紙セットの間違いをしないために、用紙トレイに残っている用紙の上に用紙を補給しないでください。残っている用紙は、取り除いたあと、新しくセットした用紙の上に重ねてください。

2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

3. ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズにあった位置まで移動します。

4. コピー、またはプリントする面を上にして、用紙の先端を左側にそろえてセットします。

   注記

   - 用紙上限線（「MAX」の位置）を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因になります。

   補足

   - 穴あき用紙を使うときは、次のようにセットしてください。

5. 奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっくりと押し込みます。

   注記

   - 用紙トレイを押し込むときは、ゆっくりと押し込んでください。トレイを勢いよく押し込むと、故障の原因になります。

6. 用紙の種類を変更した場合は、用紙トレイに、用紙種類を設定します。

   参照

   - 用紙の種類の設定は、用紙の設定を変更するを参照してください。