## ファクス機能設定初期値

ファクス機能の初期値を設定します。電源を入れたときや節電状態から復帰したとき、また［リセット］を押したときに、ここで設定されている初期値に戻ります。よく使う機能や値を初期値に設定しておくと、操作のたびに設定する手間が省けます。

参照

- 設定項目の説明は、ファクスを参照してください。

### 送信画質

［送信画質］の初期値を設定します。

### 原稿の画質

［原稿の画質］の初期値を設定します。

### 送信濃度

［送信濃度］の初期値を設定します。

### ミックスサイズ原稿送り

［ミックスサイズ原稿送り］の初期値を設定します。

### プレビュー

［プレビュー］をあらかじめ有効にするかどうかを設定します。

### 原稿通過スタンプ

［原稿通過スタンプ］の初期値を設定します。

補足

- この機能は、お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。

  詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

### 白紙スキップ

［両面原稿送り］の初期値を［両面(白紙スキップ), 左右開き］に設定します。

### 通信モード

［通信モード］の初期値を設定します。

### 通信開始時刻

［優先通信/時刻指定］の［時刻指定］を［する］にしたときの、［通信開始時刻］の初期値を設定します。

### 発信元記録

［発信元記録］の初期値を設定します。

### モニターレポート

［モニターレポート］を出力するかどうかの初期値を設定します。

### 配送/開封確認

［配送確認(DSN)］または［開封確認(MDN)］の初期値を設定します。

補足

- 配送確認、開封確認のどちらに設定するかは、［送達確認方式］で行います。詳しくは、送達確認方式を参照してください。

### インターネットファクスプロファイル

［インターネットファクスプロファイル］の初期値を設定します。

### インターネットファクスの件名

［インターネットファクスの件名］の初期値を設定します。件名は、全角64文字（半角128文字）まで入力できます。

### インターネットファクスの暗号化

［暗号化］の初期値を設定します。

補足

- 外部認証時（ApeosWare Management Suiteを使用する場合を除く）、外部サーバー用のルート証明書を設定しているときに利用できます。