# ファクス設定

ファクス機能に関する仕様を設定します。

補足

- この機能は、お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。また、装着しているオプションによって表示される項目が異なります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

- 宛先表の登録は、［登録/変更］から行います。詳しくは、宛先表登録（短縮宛先登録）を参照してください。

## ファクス画面表示設定

［ファクス/インターネットファクス］画面の表示に関する項目を設定します。

### ファクス初期表示画面

ホーム画面で［ファクス/インターネットファクス］を選択したときに表示される、初期画面が設定できます。

［宛先追加方法の選択画面］、［番号入力］、［宛先表］、［基本画面］から選択できます。

### 機能リストのカスタマイズ

［ファクス/インターネットファクス］画面で機能リストの先頭に表示される項目を、カスタマイズできます。

［機能の選択］画面から、よく使う機能を4つまで選択し、表示順を調整します。

補足

- ［同報切り替えボタンの表示］と［ファクス回線選択の表示］のどちらかまたは両方が［する］に設定されている場合、ここで設定したボタンより上に［同報する］と［回線選択］が表示されます。

### 倍率ボタン-3～5 段目

［機能リストのカスタマイズ］で、［読み取り倍率］を選択した場合に設定できる項目です。

［読み取り倍率］で、［プリセット%］に表示する倍率を設定します。3～5段目の各ボタンに、任意の倍率を割り当てることができます。

### 送信中画面表示

送信中に、送信の状態を画面に表示するかどうかを設定します。

### ファクス回線選択の表示

［ファクス/インターネットファクス］画面でファクス回線を選択できるようにするかどうかを設定します。

補足

- お使いの機種またはオプションの装着状況によっては、この機能は利用できません。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

- ファクスキット3 を2 回線でご利用になっている環境で、［ファクス設定］＞［ファクス動作制御］＞［内線設定］で［内線］を設定しているとき、この機能は表示されません。

#### ファクス回線選択の表示

［ファクス/ インターネットファクス］画面に［回線選択］ボタンを表示して、ファクス回線を選択できるように設定できます。

#### ファクス回線1～3 の名称

各回線に表示する名称を設定します。