## 節電モードの設定

節電モードに関する設定を行います。

### 節電モード移行時間

節電モードには、「低電力モード」と「スリープモード」があり、設定時間が経過すると次のように移行し、消費電力を下げます。

「本機を最後に操作」→「低電力モード」→「スリープモード」

補足

- 低電力モードおよびスリープモードに移行しないように設定することはできません。

参照

- 節電モード移行時間の設定方法は、節電モード移行時間を変更するを参照してください。

#### 最終操作から低電力モードまで

最終操作から低電力モードに移行するまでの時間を設定します。

補足

- Smart WelcomEyesが人を検知している間はタイマーが働きません。人を検知しているときは、Smart WelcomEyesの検知ランプLEDが点灯します。

#### 最終操作からスリープモードまで

最終操作からスリープモードまでに移行するまでの時間を設定します。

補足

- ［最終操作からスリープモードまで］の時間は、［最終操作から低電力モードまで］の時間と同じか、それより大きくなるように指定してください。

- ［最終操作からスリープモードまで］の時間が、［最終操作から低電力モードまで］の時間と同じ場合、低電力モードには移行せずにスリープモードに移行します。

- Smart WelcomEyesが人を検知している間はタイマーが働きません。人を検知しているときは、Smart WelcomEyesの検知ランプLEDが点灯します。

### 自動プリント後の節電モード移行

プリントジョブやファクス/ インターネットファクスのプリントが完了したあとの節電モードへの移行方法を設定します。

#### すぐに移行する

15 秒以内にスリープモードへ移行します。

#### 節電モード移行時間に従う

［節電モード移行時間］で設定した時間に従い、低電力モードまたはスリープモードへ移行します。

参照

- 節電モード移行時間の設定方法は、節電モード移行時間を変更するを参照してください。

### スリープモード設定

スリープモード中の動作を、省電力優先にするか復帰時間優先にするかを設定します。

補足

- 工場出荷時は、［省電力優先］に設定されています。

- ［省電力優先］に設定されている場合でも、本機の構成や機能設定によっては､本機の内部で［復帰時間優先］として動作することがあります｡

#### 省電力優先

スリープモード時の消費電力は少なくなりますが、復帰時間は長くなります。

#### 復帰時間優先

復帰時間は短くなりますが、スリープモード時の消費電力は[省電力優先]選択時より多くなります。

### 節電解除の制御

節電状態を解除するときに、使用する部分のみを解除するかどうかを設定します。

#### すべて解除する

すべての節電状態を解除します。

#### 使用する部分のみ解除する

使用する部分のみ節電状態を解除します。

［常に有効］、［プリント時/ジョブ自動処理時のみ有効］から選択します。

### 電源の自動制御

本機では、設定した時刻になると電源が自動的に切れるように設定できます。

#### しない

本機の電源は自動的に切れません。

#### 自動的に電源を切る

ここで設定した時刻になると、本機の電源が自動的に切れます。

補足

- 工場出荷時には、［しない］が設定されています。

- ［自動的に電源を切る］が設定されていても、本機に紙づまりなどの異常が発生している場合や、ジョブや割り込みなどの処理を行っている場合には、電源は自動的に切れません。

### Smart WelcomEyes

Smart WelcomEyes を稼働するかどうかを設定します。

#### 稼動する

Smart WelcomEyesによる節電制御を［有効］または［無効］から選択します。

#### 稼動しない

Smart WelcomEyesの機能が無効になります。