# 事前準備

メール機能を利用する前に、次の項目の準備が必要です。

参照

- インターネットファクス機能を利用する前の準備は、事前準備を参照してください。

## 本機で設定

項目 | 説明 | スキャナー(メール送信) | スキャナー(URL送信) | メールプリント | メール通知 | ジョブの終了通知
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | SMTP受信 | POP3受信 |  |
TCP/IPアドレス | 本機のTCP/IPアドレスです。メールは、TCP/IPで通信します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
サブネット マスク | ネットワークをサブネットで分割して使用している場合は必要です。 | △ | △ | △ | △ | △ | △
ゲート ウェイアドレス | 複数のネットワークをゲートウェイを介して使用している場合は必要です。 | △ | △ | △ | △ | △ | △
本体メールアドレス | 本機のメールアドレスを設定します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
DNSサーバー アドレス | POP3サーバーやSMTPサーバーのアドレスを、IPアドレスではなくドメイン名形式で設定した場合は必要です。DHCPから取得することもできます。 | △ | △ | △ | △ | △ | △
SMTP サーバー アドレス | 本機のメール送信では、SMTPサーバーを使用します。メール受信でも使用できます。 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
SMTP AUTH ログイン名、 パスワード | 認証が必要なSMTPサーバーの場合、認証用のユーザー名を指定します。必要に応じてパスワードを設定します。 | △ | △ | △ | △ | △ | △
POP3 サーバー アドレス | POP3サーバーのアドレスを設定します。 | △ | △ | × | ○ | △ | △
POP3ログイン名、パスワード | POP受信用のユーザー名を設定します。必要に応じてパスワードを設定します。 | △ | △ | × | ○ | △ | △
S/MIME* | S/MIMEを設定します。 | △ | － | △ | △ | － | －

○：設定が必要です 　△：必要に応じて設定します　　×：設定の必要はありません ー：対応していません

*: ApeosPortシリーズだけです。

補足

- S/MIMEで暗号化やデジタル署名をつけてメールの送受信を行うには、あらかじめ証明書が必要です。詳しくは、メールの暗号化/デジタル署名をするための設定を参照してください。