## 本機とコンピューターで厚紙を指定してプリントする

厚紙がセットされている用紙トレイを設定しておくと、コンピューターで厚紙を指定してプリントを実行したときに、自動的に用紙トレイが選択されます。

1. 用紙トレイに厚紙をセットします。

   参照

   - 用紙をセットするを参照してください。

2. ［用紙トレイのサイズ/用紙種類/属性設定］画面で、厚紙をセットしたトレイを選択して、［設定変更］を押します。

   参照

   - 用紙の設定を変更するを参照してください。

3. ［用紙種類］で厚紙を選択して、［OK］を押します。

4. コンピューターで、アプリケーションソフトウェアの［ファイル］メニューから、［印刷］を選択し、プリンターのプロパティ画面を開きます。

   補足

   - プリントの手順はお使いのアプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリケーションソフトウェアのマニュアルを参照してください。

5. プリンターのプロパティ画面の［基本］タブで、［用紙設定ガイド］を選択します。

6. ［用紙設定ガイド］のナビゲーション画面で、プリントする用紙に応じて必要な項目を設定したら、プリンターのプロパティ画面で［OK］を選択します。

7. ［印刷］ダイアログボックスで、印刷部数を指定し、［OK］を選択してプリントを実行します。