## 製本の位置調整

製本の位置を調整します。

補足

- オプションの装着状況によって、表示される項目が異なることがあります。

1. ［製本］を選択して、［確認/変更］を押します。

2. 用紙種類と調整方法を選択して、［確認プリント］を押します。

3. 用紙をセットしたトレイを選択し、［スタート］を押します。

   出力サンプルがプリントされます。

4. ［閉じる］を押します。

5. 出力サンプルを確認して、2 枚束、16 枚束の位置のずれ量を計測します。

   ずれていないとき | 印字されているページ側にホチキスが打たれているとき | 印字されていないページ側にホチキスが打たれているとき
   調整は不要です。 | ［左が長いホチキス左］または［右が長いホチキス左］を選択し、ずれ量を入力します。 | ［左が長いホチキス右］または［右が長いホチキス右］を選択し、ずれ量を入力します。

6. ［次へ］を押します。

7. 出力用紙の折りとホチキスの位置の状態を選択して、［確認プリント出力用紙のA値/B値］に手順6 で計測した2 枚束のずれ量を入力ます。

8. ［閉じる］を押します。

9. 同様に、［16枚束の折り設定］を設定します。

   補足

   - 2 枚束と16 枚束の設定で2 枚束から16 枚束まで自動的に調整されます。

10. ［確認プリント］を押します。

11. 用紙をセットしたトレイを選択し、［スタート］ を押します。出力サンプルがプリントされます。

12. ［閉じる］を押します。

13. 出力サンプルの結果を確認します。

14. 必要があれば、再度、調整します。（手順5～ 13）

15. ［決　定］を押します。

16. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

17. ［×］を押します。