## 中とじホチキスカートリッジの針づまり（中とじフィニッシャーC3装着時）

オプションの中とじフィニッシャーC3を装着している場合の、中とじホチキスカートリッジの針づまりの処置について説明します。

1. 機械が停止していることを確認し、フィニッシャーの正面カバーを開けます。

2. 中とじユニットを引き出します。

3. 中とじホチキスカートリッジのレバーを持ち、下方向に倒してから、上に引いて取り出します。

4. ホチキスカートリッジの金属部分を押し下げます。

5. 詰まっているホチキス針を取り除き（①）、手順4 で押し下げた金属部分を元に戻します（②）。

   注意

   詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。

6. 中とじホチキスカートリッジを元の位置に戻します。

7. 軽く押し上げて、カチッと音がするのを確認します。

   補足

   - 中とじホチキスカートリッジの（ ）と中とじユニットの（ ）が合うように戻してください。

8. 中とじユニットを元の位置にもどします。

9. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

   上記の処置をしても針が取り除けないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。