## 平とじホチキスカートリッジの針づまり （フィニッシャーC3、中とじフィニッシャーC3装着時）

オプションのフィニッシャーC3、または中とじフィニッシャーC3を装着している場合の、平とじホチキスカートリッジの針づまり処置について説明します。

1. 機械が停止していることを確認し、フィニッシャーの正面カバーを開けます。

2. ホチキスカートリッジホルダーのレバー「R1」を持って、ホチキスカートリッジホルダーを右端（手前）へ引き寄せます。

3. オレンジ色のレバーを持って、ホチキスカートリッジを取り出します。

   補足

   - ホチキスカートリッジはしっかりセットされています。取り出すときは、強めにホチキスカートリッジを引いてください。

   - 65枚用ホチキスカートリッジを装着している場合は、オレンジ色のレバーを下方向に倒して、ホチキスカートリッジを引き出してください。

4. ホチキスカートリッジを取り出したあと、フィニッシャー内部に針がないか確認します。

5. ホチキスカートリッジの金属部分を押し上げます。

6. 詰まっているホチキス針を取り除き（①）、手順5で押し上げた金属部分を元に戻します（②）。

   注意

   詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。

7. ホチキスカートリッジのオレンジ色のレバーを持って、元の位置に戻し、カチッと音がするまで押し込みます。

8. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

   補足

   - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

   上記の処置をしても針が取り除けないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。