## ワンタッチボタンで宛先を指定する

ワンタッチボタンで宛先を指定できます。

ワンタッチボタンは、短縮宛先番号0001～0070、または0001～0060に登録されている番号に対応しています。

たとえば、短縮宛先番号0001に登録されている場合は、〈1〉を押します。

補足

- ワンタッチボタンは、次のどちらかの登録方法で割り当てることができます。工場出荷時は、［タイプ1］で登録されています。

  - ［タイプ1］

    1～70は短縮宛先番号用（登録した短縮宛先番号の0001～0070に対応）で、M01～M02は、ジョブメモリー用（登録したジョブメモリーの1番と2番に対応）

  - ［タイプ2］

    1～60は短縮宛先番号用（登録した短縮宛先番号の0001～0060に対応）で、61～70、M01～M02は、ジョブメモリー用（登録したジョブメモリーの1～12番に対応）

1. ワンタッチボタンを押します。タッチパネルディスプレイに、ワンタッチボタンで指定した宛先（番号）が表示されていることを確認します。

   注記

   - ワンタッチボタンにはセンサーが付いています。センサーによってワンタッチボタン番号が1～24、25～48、49～M02であるか判断しています。ワンタッチボタンを押すときは、パネルをめくりきって、ワンタッチパネルのパネルから手を放した状態で押してください。パネルをめくりながら、ボタンを押さないでください。

   - ワンタッチボタンの付近には、ものを載せたり、液体などをこぼさないように注意してください。

   補足

   - 短縮宛先番号0025以降を使用する場合は、ワンタッチパネルのパネルをめくって使用します。

   - 入力を間違えたときは、[クリア］を押して、正しい宛先を指定します。

2. 表示された宛先を確認し、［スタート］を押します。