## UUID印字

印刷ジョブごとにジョブを特定できるように、識別ID（UUID）を印字できます。

ApeosWare Management Suite（別売）やイメージログ管理機能を利用すると、UUIDをキーとしてログを検索し、ジョブごとに「いつ」、「誰が」、「コピー、プリント、スキャンしたか」などの情報を確認できるため、情報漏えいの抑止に効果があります。

補足

- ユーザーに強制印字を一時的に解除する権限を与えることもできます。詳しくは、権限グループを参照してください。

- ［強制アノテーション］の［レイアウトテンプレートの関連付け］でレイアウトテンプレートを設定している場合は、設定しているテンプレートの上に、ここで設定する文字が印字されます。

参照

- イメージログについては、イメージログ管理を参照してください。

- 強制アノテーションについては、強制アノテーションを参照してください。

### UUID印字

UUID印字をするかどうかを設定します。

注記

- UUID印字を［する］に設定すると、トレイ5（手差し）の自動サイズ検知機能は使用できません。

### 印字位置

UUIDを印字する位置を［左上］、［左下］、［中央上］、［中央下］、［右上］、［右下］の6種類から選択します。

### 印字位置の微調整

たて方向を0～100mm、よこ方向を0～200mmの範囲で0.5mm単位で指定します。

補足

- 微調整値は、用紙の端を0mmとして、値を大きくすると用紙中央方向に移動します。ただし、印字位置で［中央上］または［中央下］を選択した場合、よこ方向の調整値は用紙の中央を100mmとしています。印字位置で［中央上］または［中央下］を選択する場合は、微調整値をいったん100mmに設定してから調整をしてください。

### うら面の印字位置

両面にプリントするときに、うら面に印字するUUIDの位置を［おもて面と同じ］、［おもて面と対称］から選択します。