# スキャナー（WSD）

［スキャナー(WSD)］画面では、本機にセットした原稿を、ネットワーク上のコンピューターからの操作でスキャンできます。また、本機でスキャンしたデータを、ネットワーク上のコンピューターに保存できます。

注記

- コンピューターから操作するスキャンの場合

  コンピューターを操作するために、原稿をセットしたまま本機から離れる場合は、 十分に注意してください。他のユーザーが誤って操作した場合、原稿の紛失および情報漏えいのおそれがあります。できるだけ、本機に近い場所でコンピューターの操作をしてください。また、スキャン完了後は、すべての原稿が揃っていることを確認してください。

補足

- 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

- 設定によっては、ホーム画面に［スキャナー(WSD)］が表示されないことがあります。詳しくは、スキャナー(WSD)の設定を参照してください。

- スキャン時の解像度やファイル形式などは、本機の操作パネルでは設定できません。Windows のスキャンプロファイルで設定してください。詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。

## PC から（コンピューターからスキャンを開始する）

ネットワーク上のコンピューターから操作して、本機にセットした原稿をスキャンします。

補足

- 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

1. 本機に原稿をセットします。

2. コンピューターからスキャンを指示します。

   ［Windows FAX とスキャン］など、デバイスからの画像読み込みに対応しているアプリケーションソフトウェアを使います。以下では、Windows 10 で［Windows FAX とスキャン］を使用してスキャンを指示する方法を説明します。

   1. ［スタート］ボタンをクリックし、［すべてのプログラム］から［Windows FAX とスキャン］を選択します。

   2. ［スキャン］をクリックしてから、［新しいスキャン］をクリックします。

   3. ［デバイスの選択］画面で、本機を選択します。

   4. ［新しいスキャン］画面で、［スキャナー：］の右に本機の機種名が表示されていることを確認します。

      補足

      - 本機の機種名が表示されていない場合は、［変更］をクリックして、本機を選択します。

   5. ［プロファイル］で［Documents］を選択します。

   6. 必要に応じて、各項目を設定し、［スキャン］をクリックします。

3. 本機で原稿の読み取りが完了すると、スキャンしたデータがコンピューターに転送されます。