## 中とじ用ホチキス針を交換する（中とじフィニッシャーC3装着時）

オプションの中とじフィニッシャーC3を装着している場合、ホチキス針の残量によって、次のようなメッセージがディスプレイに表示されます。メッセージに従って、処置してください。

メッセージ* | 処置
--- | ---
中とじ用のホチキス（手前側）の針がもうすぐなくなります。予備のホチキスカートリッジ［R2］を用意してください。 | ホチキス針の予備を用意してください。 補足 ホチキス針の交換はできません。
中とじ用ホチキスカートリッジ［R2］（手前）を確認し、ホチキスカートリッジを交換するか、カートリッジをセットしなおしてください。 | ホチキス針を交換してください。

*: 上記のメッセージは、中とじ用ホチキスの手前側（R2）が対象の場合です。奥側の場合は、「手前」が「奥」、「R2」が「R3」と表示されます。

注記

- 弊社が推奨していない中とじ用ホチキスカートリッジを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨する中とじ用ホチキスカートリッジをご使用ください。

- 本機が節電状態になっている場合は、中とじ用ホチキスカートリッジを交換する前に、電源/節電ボタンを押して節電状態を解除し、ホーム画面の［機械確認(メーター確認)］を押してください。

- 中とじ用ホチキスカートリッジを交換するときは、タッチパネルディスプレイが点灯している場合でもホーム画面の［機械確認(メーター確認)］を押して中とじ用ホチキスカートリッジの状態を確認してから、交換してください。

補足

- 交換がうまくいっていない場合、ディスプレイに交換を促すメッセージが表示されたままになります。その場合は、もう一度手順に従って中とじ用ホチキスカートリッジをセットし直してください。

- ホチキス針を注文するときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店に連絡してください。

1. 機械が停止していることを確認し、フィニッシャーの正面カバーを開けます。

2. 中とじユニットを引き出します。

3. 中とじ用ホチキスカートリッジのレバーを持ち、下方向に倒してから、上に引いて取り出します。

   補足

   - 中とじ用ホチキスカートリッジは2個あります。交換するカートリッジをメッセージで確認してください。

4. 中とじ用ホチキスカートリッジの左右にあるオレンジ色のボタンを押して（①）、カバーを開きます（②）。

5. 空になったホチキス針ケースの左右をつまみ（①）、中とじ用ホチキスカートリッジから取り出します（②）。

   注記

   - ホチキス針ケースにホチキス針が残っている場合は、ホチキス針ケースを取り出すことはできません。無理にホチキス針ケースを取り出そうとすると故障の原因となります。

6. 新しいホチキス針ケースを挿入し（①）、後方を押してセットします（②）。

7. カバーを閉じます。

8. 中とじ用ホチキスカートリッジを元の位置に戻します。

9. 軽く押し上げて、カチッと音がするのを確認します。

   補足

   - 中とじ用ホチキスカートリッジの（ ）と中とじユニットの（ ）が合うように戻してください。

10. 中とじユニットを元の位置に戻します。

11. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

    補足

    - フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。