## その他の設定

ネットワークに関するそのほかの設定をします。

### メール受信プロトコル

使用環境に合わせて、［SMTP］、［POP3］から選択します。

### 認証ユーザー名へのドメイン付加

ユーザー名にドメイン名を付加するかどうかを設定します。

### メールプリントの排出先

メールプリントの排出先を選択します。［自動］を選択すると、排出先の初期設定値に設定されている排出先が自動的に選択されます。

### 送受信ドメインの制限

メール、インターネットファクス、IP ファクス（SIP）の送受信を許可および禁止するドメインを設定します。

#### 制限方法

［送受信許可ドメインの指定］に設定すると、送受信を許可するドメインを指定できます。［送受信拒否ドメインの指定］に設定すると、送受信を禁止するドメインを指定できます。

#### ［ドメイン1 ～ 50］

［制限方法］で［送受信許可ドメインの指定］または［送受信拒否ドメインの指定］を選択した場合に、そのドメインを最大50まで指定できます。

［確認/変更］を押すと表示されるキーボードを使って、半角64文字以内で設定します。